Grundflächen und Rauminhalte
nach DIN 277

Projekt:	Einfamilienhaus

Anschrift :	

			

Bauherr :	Mustermann
			Bahnhofstraße 23
			12345 Stadthausen

Architekt :	First AEC GmbH
			Hermannstraße 1
			31785 Hameln

Bermerkung: 	

Grundflächen und Rauminhalte nach DIN 277
 Projekt: Einfamilienhaus

Erdgeschoß

Brutto-Grundfläche:	(Rohbaumaße plus 0.0 cm Außenputz)
3.36×7.89 - ½×1.11×1.11 - ½×2.26×2.26 + 5.52×3 + ½×0.893×0.893 + 3.46×7.26 + ½×1.11×1.11 + ½×1.11×1.11 + 1.25×1.11 + ½×0.632×0.632 + ½×0.632×0.632 + 1.57×0.632 + ½×0.814×0.814 + ½×0.814×0.814 + 1.57×0.814 + 1.13×6.36 + 1.38×3.36 + 3×10.1	=	113.51 m2	

Netto-Grundflächen:	(Rohbaumaße minus jeweiliger Innenputzstärke)

Hauptnutzfläche (a) überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen:

HNF1 (a)

Arbeiten
(1.5 cm Putz)	2.88×4.75 - 0.015 × (4.75 + 2.88 + 4.75 + 2.89)	=	13.47 m2	

HNF2 (a)

Wohnen
(1.5 cm Putz)	½×0.893×0.893 + ½×0.893×0.893 + 0.849×0.893 + 1.48×2.64 + 4.39×8.64 - 0.015 × (3 + 1.48 + 1.26 + 0.849 + 1.26 + 1.48 + 3 + 4.39 + 8.64 + 4.39)	=	42.88 m2	

Hauptnutzfläche (b) überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen:

HNF1 (b):

Küche
(1.5 cm Putz)	½×0.893×0.893 + ½×0.893×0.893 + 1.84×0.893 + 3.99×3.62 + 1.13×2.89 - 0.015 × (1.26 + 1.84 + 1.26 + 1.11 + 1.13 + 2.89 + 4.75 + 2.89 + 1.11)	=	19.88 m2	

	
Hauptnutzfläche gesamt (3 Räume)

	=	76.24 m2	

Nebennutzflächen (a) überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen: 

WC
(1.5 cm Putz)	1.39×1.26 - 0.015 × (1.26 + 1.39 + 1.26 + 1.39)	=	1.67 m2	

Verkehrsfläche (a) überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen: 

Diele
(1.5 cm Putz)	4.75×2.64 + 1.38×1.14 - 0.015 × (4.75 + 1.38 + 1.14 + 1.38 + 1.5 + 4.75 + 2.64)	=	13.81 m2	

Netto-Grundfläche gesamt:
13.47 m² + 42.88 m² + 19.88 m² + 13.81 m² + 1.67 m²	=	91.72 m2	

Konstruktions-Grundfläche:
113.51 m² - 91.72 m²	=	21.80 m2	

Brutto-Rauminhalt:
2.73 × (3.36×7.89 - ½×1.11×1.11 - ½×2.26×2.26 + 5.52×3 + ½×0.893×0.893 + 3.46×7.26 + ½×1.11×1.11 + ½×1.11×1.11 + 1.25×1.11 + ½×0.632×0.632 + ½×0.632×0.632 + 1.57×0.632 + ½×0.814×0.814 + ½×0.814×0.814 + 1.57×0.814 + 1.13×6.36 + 1.38×3.36 + 3×10.1)	=	309.89 m3	

1. Dachgeschoß

Brutto-Grundfläche:	(Rohbaumaße plus 0.0 cm Außenputz)
½×1.11×1.11 + ½×1.11×1.11 + 1.15×1.11 + 12.7×3.36 + 3×10.1 + 3×10.1 + 1.2×0.2 - ½×0.2×0.2 - ½×0.2×0.2 + 1.2×0.2 - ½×0.2×0.2 - ½×0.2×0.2	=	106.43 m2	

Netto-Grundflächen:	(Rohbaumaße minus jeweiliger Innenputzstärke)

Hauptnutzfläche (a) überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen:

HNF1 (a)

Gast
(1.5 cm Putz)	4.14×3.02 - 0.015 × (3.02 + 4.14 + 3.02 + 4.14)	=	12.29 m2	

Schlafen
(1.5 cm Putz)	4.45×3.39 + 1.19×0.344 + 1.99×1.41 + 0.233×0.656 + 0.75×2.88 - 0.015 × (1.41 + 1.99 + 0.612 + 0.344 + 1.19 + 3.05 + 1.56 + 0.75 + 2.88 + 4.14 + 0.847 + 0.233 + 0.656 + 0.233 + 2.11 + 1.99)	=	20.25 m2	

Kind
(1.5 cm Putz)	2.88×3.77 + 1.5×3.02 - 0.015 × (0.75 + 1.5 + 3.02 + 4.39 + 3.77 + 2.88)	=	15.18 m2	

HNF1 (a) gesamt
	=	47.71 m2	

Nebennutzflächen (a) überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen: 

Bad
(0.0 cm Putz)	5.01×2.89 + 0.233×0.656	=	14.62 m2	

Verkehrsfläche (a) überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen: 

Flur
(0.0 cm Putz)	1.51×2.64 + 3.05×1.07	=	7.24 m2	

Netto-Grundfläche gesamt:
14.62 m² + 12.29 m² + 20.25 m² + 15.18 m² + 7.24 m²	=	69.57 m2	

Flächen mit einer lichten Höhe kleiner 1.50 m:

Gast	0.612×4.14 - 0.015 × (4.14 + 0.612 + 4.14 + 0.612)	=	2.39 m2	

Schlafen	1.99×0.612+0.378×1.5 + 0.233×0.847 + 2.11×0.611 + 1.38×0.611 - 0.015 × (0.612 + 1.99 + 0.612 + 1.99 + 1.38 + 0.611 + 1.99 + 2.11 + 0.233 + 0.656 + 0.233 + 0.847 + 0.611 + 3)	=	3.85 m2	

Kind	4.39×0.612 - 0.015 × (0.612 + 4.39 + 0.612 + 4.39)	=	2.53 m2	

<unbenannt> 6	2.64×2.01 - ½×0.893×0.893 - ½×0.893×0.893	=	4.50 m2	

 
Bad	0.233×1.47 + 0.233×0.754 + 0.378×2.89	=	1.61 m2	

Konstruktions-Grundfläche:
106.43 m² - 69.57 m²	=	36.86 m2	

Brutto-Rauminhalt:
2.8 × (½×1.11×1.11 + ½×1.11×1.11 + 1.15×1.11 + 12.7×3.36 + 3×10.1 + 3×10.1 + 1.2×0.2 - ½×0.2×0.2 - ½×0.2×0.2 + 1.2×0.2 - ½×0.2×0.2 - ½×0.2×0.2)	=	298.00 m3	

Zusammenstellung

Hauptnutzflächen (HNF):

Erdgeschoß	a	b	c	a + b + c	

HNF1	13.47	19.88	0.00	33.36	

HNF2	42.88	0.00	0.00	42.88	

HNF gesamt	56.35	19.88	0.00	76.24	

1. Dachgeschoß	a	b	c	a + b + c	

HNF1	47.71	0.00	0.00	47.71	

					

Nebennutzflächen (NNF):
	a	b	c	a + b + c	

NNF Erdgeschoß 	1.67	0.00	0.00	1.67	

NNF 1. Dachgeschoß 	14.62	0.00	0.00	14.62	

Verkehrsflächen (VF):
	a	b	c	a + b + c	

VF Erdgeschoß 	13.81	0.00	0.00	13.81	

VF 1. Dachgeschoß 	7.24	0.00	0.00	7.24	

Netto-Grundfäche gesamt (HNF+NNF+FF+VF):
	a	b	c	a + b + c	

NGF Erdgeschoß	71.83	19.88	0.00	91.72	

NGF 1. Dachgeschoß	69.57	0.00	0.00	69.57	

NGF gesamt	141.40	19.88	0.00	161.29	

Konstruktions-Grundfläche	58.65	

Brutto-Grundfläche (NGF + KGF) =	219.94