{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":2002,"n_cols":4,"rows_kept":2002,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Раздел I. Расчетные коэффициенты электрических нагрузок ( Ки и cosfi) отдельных электроприемников"]
[null,"Ки","cosfi"]
["1.1.Машиностроительная и обробатывающая промышленость"]
["1.1.1.Тяжелое машиностроение","Металлорезущие станки"]
["Металорежащие станки мелкосерийного производства с нормальном режимом работы: мелкие токарные, строгальные, долбежные фрезерные,светлийные, карусельные точильные, ножницы листовые, сортовые, фасонные,скрапные, арматурные","0,12 - 0,14","0,4 - 0,5"]
["То же при крупносерийном производстве",0.16,0.5]
["То же при тяжелом режиме работы: штампованные прессы, автоматы, револьверные, обдирочные, зубофрезерные,а так же крупные токарные, строгальные, фрезерные, карусельные и расточные станки",0.17,0.65]
["То же с особо тяжелым режимом работы: приводы молотов, ковочных машин, волочильных станков, очистных барабанов, бегуноа и др","0,2 - 0,24",0.65]
["Шлифовальные станки шарикоподшибниковых заводов","0,2 - 0,35",0.65]
["Автоматические поточные линии обработки металлов","0,5 - 0,6",0.7]
["Механические цехи, многошпиндельные автоматы для изготовлениядеталей из прутков",0.2,"0,5 - 0,6"]
["Переносной электроинструмент",0.06,0.5]
["Вентиляторы, эксгаустеры, санитарно-гигиеническая вентиляция","0,6 - 0,8",0.8]
["Насосы, компресоры, двигатель-гениратор",0.7,0.85]
[null,"Подъемно-транспортные механизмы"]
["Элеваторы, транспортеры,шнеки,конвееры несбалонсированные",0.4,0.75]
["То же сбалонсированное",0.55,0.75]
["Краны, телферы при ПВ - 25%",0.05,0.5]
["То же при ПВ - 40%",0.1,0.5]
[null,"Сварочное оборудование"]
["Сварочные трансформаторы для ручной дуговой сварки и резки металлов",0.3,"0,35 - 0,5"]
["Сварочные машины шовные","0,25 - 0,35",0.7]
["То же стыковые и точечные","0,25 - 0,36",0.6]
["Сварочные трансформаторы для автоматической и дуговой сварки",0.35,0.5]
["Однопостовые сварочные дизели-генераторы",0.3,0.6]
["Многопостовые сварочные дизели-генераторы",0.5,0.7]
["Машины для сварки трением",0.6,0.8]
[null,"Электрические печи"]
["Печи сопротивления с непрерывной (автоматической) загрузкой, сушильные шкафы","0,7 - 0,8",0.95]
["То же с периодической закрузкой",0.5,0.85]
["Печи сопротивления с неавтоматической загрузкой изделий",0.5,0.95]
["Мелкие нагревательные приборы",0.6,1]
["Индукционные печи низкой частоты",0.7,0.95]
["Двигатель-генераторы индукционных печей высокой частоты",0.7,0.8]
["Ламповые генераторы индукционых печей высокой частоты",0.7,0.65]
["Тиристорные преоброзователи установок ТВЧ",0.7,0.65]
["Дуговые сталеплавильные печи емкостью от 3 до 10т с автоматическим регулированием электродов для качественных сталей с механизированной загрузкой",0.75,0.9]
["Для качественной сталей без механизированной загрузки",0.6,0.87]
["Для фасонного литья с механизированной загрузкой",0.75,0.9]
["Для фасонного литья без механизированной загрузки",0.65,0.87]
["Дуговые сталеплавильные печи емкостью от 0,5 до 1,5т для фасонного литья (в подсобных цехах с автоматическим регулированием электродов)",0.5,0.8]
["Дуговые печи цветного металла (медные сплавы) емкостью от 0,25 до 0,5т с ручным регулированием электродов",0.7,0.75]
["Вспомогательные механизмы дуговых печей и печей сопротивления",0.12,0.65]
[null,"Насосы, вентиляторы, компрессоры"]
["Насосы, компресоры, двигатель-генираторы",0.7,"0,8 - 0,85"]
["Вентиляторы, эксгаустеры, вентиляционное оборудование",0.65,0.8]
["Насосы, компрессоры с синхронными электродвигателями",0.7,0.9]
["1.1.2.Сельскохозяйственное машиностроение"]
["Станки автоматических линий механических цехов",0.3,0.65]
["Станки автоматических линий расчитанные по циклограмме",0.4,0.65]
["Станки автоматический линий тяжелого режима работы расчитанные по циклограмме",0.5,0.65]
["Литейное оборудование: очистные барабаны, бегуны, выбивные решетки, зачистные машины, пескометы, дробеметные камеры и др",0.5,0.65]
["Печи сопротивления с автоматической загрузкой напряжением 380 В",0.7,1]
["Печи сопотивления с автоматической загрузкой с трансформаторами 380/220 В",0.7,0.85]
["Печи сопотивления с неавтоматической загрузкой напряжением 380 В",0.5,1]
["Печи сопотивления с неавтоматической загрузкой с трансформаторами 380/220 В",0.5,0.95]
["Нагреватели гальванических ванн",0.6,1]
["Выпрямители гальванических ванн",0.7,0.8]
["Установки автоматической дуговой сварки, комплектуемые выпрямителями",0.35,0.8]
["Установки ручной дуговой сварки и резки металлов, комплектуемые выпрямителями",0.3,0.8]
["Установки автоматической дуговой сварки, комплектуемые преоброзователями",0.35,0.7]
["Установки ручной дуговой сварки и резки металлов, комплектуемые преоброзователями",0.3,0.7]
["Стенды для испытания узлов и агрегатов без рекуперации электроэнергии в сеть",0.4,0.65]
["Зарядные агрегаты аккумуляторов",0.7,0.65]
["Лаборатороное оборудование, дефектоскопы, испытательные машины и др",0.1,0.5]
["Оборудование вычислительных центров ЭВМ",0.4,0.6]
["1.2.Автомобильная промышленность"]
["Электродвигатели хорошо загруженных, непрерывно работающих механизмов: вентиляторов, насосов, центрифуг и.т.п","0,6 - 0,65",0.8]
["Электродвигатели индивидуального привода станков нормального режима работы: токарных, фрезерных, сверлийных, карусельных, строгальных, долбежных и.т.п","0,12 - 0,14","0,5 - 0,65"]
["То же тяжелого режима работы: зубофрезерных, обдирочных.револьверных автоматов, штаповочных эксцентриковых прессов, станков-автоматов, агрегатных станков и.т.п","0,17 - 0.2",0.65]
["Автоматические паточные линии"]
["а). механо-обработки","0,3 - 0,4","0,6 - 0,65"]
["б). кузнечного производства","0,5 - 0,55",0.7]
["в). прессово-штамповочного производства",0.6,0.7]
["г). сварочного производства",0.4,0.6]
["Электродвигатели повторно-кратковременного режима работы: кранов, тельферов, кран-балок, подъемников, вспомогательных двигателей, роль-гангов, подъемных столов,редукторов для открывания фромуг и.т.п. В механических, сборочных и им подобным цехах для ПВ = 25%",0.06,0.45]
["То же в литейных, кузнечных и им подобных цехах для ПВ = 40%",0.1,0.5]
["Электродвигатели механизмов непрерывного транспорта: транспортеры. Элеватоы, конвееры и.т.п, несбалансированные",0.4,0.7]
["То же сбалонсированные",0.5,0.75]
["Лабораторные нагревательные приборы: автоклавы, сушильные шкафа и.т.п",0.3,0.95]
["Электрические печи сопротивления, нагревательные аппараты, сушильные шкафы, камеры сушки, ванны и.т.п, периодического действия",0.5,0.95]
["То же, непрерывного действия",0.7,0.95]
["Печи индукционные низкой частоты",0.75,0.85]
["Печи индукционные высокой частоты с собственными двигатель-генераторами",0.6,0.7]
["То же, с ламповыми генераторами",0.75,0.8]
["Мотор-генераторы высокой частоты",0.6,0.75]
["Генераторы высокой частоты одномашинные",0.65,0.8]
["Дуговые сталеплавильные печи емкостью от 3 до 10т с автоматическим регулированием электродов для качественных сталей и для фасонного литья с механизированной загрузкой",0.7,0.9]
["То же но без механизированной загрузки",0.55,0.85]
["Дуговые сталеплавильные печи емкостью 0,5 -1,5т для фасонного литья с автоматическим регулированием электродов без механизированной загрузки",0.5,0.8]
["Дуговые печи цветного металла (медные сплавы) емкостью от 0,25 до 0,5т с ручным регулированием электродов без механизированной загрузки",0.5,0.85]
["То же, с механизированной загрузкой непрерывного действия",0.6,0.85]
["Рудотермические печи с трехфазными трансформаторами 6; 7,5 и 9 мВА",0.7,0.9]
["Нагревательные приборы и аппараты (печи сопротивления) в административно-бытовых и медико-санитарных службах",0.5,0.95]
["Мелкие нагревательные приборы",0.3,0.95]
["Сварочные трансформаторв дуговой ручной сварки:"]
["однопостовой",0.2,0.35]
["многопостовой",0.3,0.4]
["Сварочные трансформаторы автоматической и полуавтоматической сварки",0.35,0.5]
["Автоматы и машины дуговой сварки",0.4,0.65]
["Сварочные машины шовные",0.25,0.65]
["То же, стыковые и точечные",0.35,0.6]
["Сварочные двигатель-генераторы:"]
["однопостовые",0.3,0.65]
["многопостовые",0.5,0.75]
["Дуговая сварка постоянным током с полупроводниковыми выпрямителями ручная:"]
["однопостовая",0.35,0.5]
["многопостовая",0.45,0.5]
["Нагреватели заклепок",0.35,0.55]
["Контактный нагрев под штамповку",0.5,0.65]
["Контактные машины",0.6,0.7]
["Многошпиндельные автоматы для изготовления деталей из прутков",0.2,0.5]
["Шлифовальные станки шарикоподшибниковых заводов",0.3,0.65]
["Испытательные стенды мелкомоторные",0.2,0.65]
["То же, крупномоторные",0.25,0.6]
["Мелкомоторные испытательные лабораторные установки и приборы",0.1,0.5]
["ЭВМ и отчетно-решающие машины",0.15,0.6]
["Устройство электропитания радиотрансляционных узлов, узлов связи и.т.п",0.6,0.75]
["Преобразовательные агрегатных станций, автокар, аккумуляторов автомашин и.т.п",0.5,0.7]
["Выпрямительные устройства гальвано-цехов на полупроводниковых выпрямителях",0.6,0.8]
["Электроосвещение",0.85,0.95]
["1.3.Приборостроительная промышленност","Ки","cosfi"]
["Линия изготовления тары из полистиролла",0.6,0.85]
["Машины для сварки полимеров",0.5,1]
[null,"Подъемно-транспортное оборудование"]
["Краны-штабелеры",1,0.5]
["Стелажи механизированные",0.4,0.75]
["Лифты грузовые",0.2,0.6]
["Лифты пассажирские",0.15,0.55]
["Приводы открывания ворот",0.05,0.75]
[null,"Термическое оборудование"]
["Установки приготовления защитной атмосферы:"]
["Нагреватели",0.5,0.85]
["Вентиляторы",0.7,0.8]
["Окрасочное, моечное и сушильное оборудование:"]
["Установки ультрозвуковой очистки",0.7,0.7]
["Установки моечные с подогревом",0.6,0.7]
["Установки моечные полуавтомат",0.7,0.65]
["Установки сушильные",0.5,0.85]
["Камеры окрасочные механизированные",0.7,0.85]
["Ванна",0.6,0.85]
["Конвееры окрасочные",0.7,0.83]
["Выпрямитель",0.6,0.8]
["Линии гальванопокрытий",0.7,0.8]
["Установки постоянного тока"]
["Модульные линии",0.65,0.8]
["Линии меднения",0.6,0.9]
["Линии подготовки поверхности",0.65,0.8]
["Линии осветления сплава",0.6,0.85]
["Линии отмывки плат",0.7,0.85]
["Регенератор",0.7,0.8]
["Установки химического травления",0.65,0.85]
["Установки лужения плат",0.6,0.85]
["Модуль проявления",0.65,0.8]
["Модуль окрашивания",0.5,0.65]
["Модуль промывки",0.7,0.85]
["Модуль химического дубления",0.65,0.8]
["Полуавтомат трафарет печати",0.5,0.65]
["Камера тепла и влаги."]
["Насос",0.7,0.8]
["Нагрев",0.5,0.85]
["Выпрямитель",0.7,0.8]
["Устройство автоматической загрузки",0.55,0.75]
["Установка механической зачистки",0.12,0.4]
["Установка приготовления эмульсии ",0.7,0.8]
["Термобарокамера. Насос",0.7,0.8]
["Нагрев",0.5,0.85]
["Установка моеч.вибрац.",0.7,0.8]
["Барабан галтовочный",0.5,0.65]
["Ванны",0.6,0.8]
["Смеситель эмульсии",0.3,0.85]
["Фильтр",0.35,0.85]
["Дистиллятор",0.7,0.9]
["Линия транспорт.подвесок",0.55,0.75]
["Ванны",0.5,0.8]
["Модульные линии",0.5,0.8]
["Линии гальванопокрытий",0.5,0.8]
["Установка нанесения фоторезист",0.6,0.85]
["Установка экспонирования",0.6,0.85]
["Установка нанесения сплава",0.6,0.85]
["Установка снятия фоторезиста",0.65,0.8]
["Установка проявления",0.65,0.8]
["Установка травления печ.плат",0.65,0.8]
["Установка оплавления",0.6,0.85]
["Установка струйная",0.6,0.85]
["Установка снятия краски",0.65,0.85]
["Установка узг.промывки плат",0.7,0.85]
["Линия химической металлизации",0.6,0.8]
["Установка печати",0.5,0.7]
["Выпрямители дя зарядной",0.5,0.8]
[null,"Сборочное оборудование"]
["Аппарат А М",0.7,0.85]
["Приводы",0.7,0.85]
["Оборудование по подготовки проводов, кабелей",0.7,0.85]
["Оборудование по подготовки микросхем",0.7,0.85]
["Стенды",0.7,0.85]
["Термобарокамера",0.7,0.85]
["Контрольно-испытательное оборудование",0.7,0.85]
["Оборудование автоматизированной сборки плат",0.7,0.85]
["Оборудование автоматизированной пайки плат",0.7,0.85]
["Оборудование намоточное",0.7,0.85]
["Оборудование пропитки и заливки",0.7,0.85]
["Прессы",0.17,0.65]
["Станки",0.12,0.4]
[null,"Испытательное оборудование"]
["Приборы",0.3,0.8]
["Стенды","0,5 - 0,85",0.85]
["Машины для статических испытаний",0.7,0.85]
["Электроинструмент",0.06,0.5]
["Лабораторные приборы",0.5,0.9]
["Стол с подсветом",0.6,1]
["Щиты автоматики",1,1]
[null,"Общезаводские установки"]
["Электроосвещение",0.95,0.95]
["Вычислительные комплексы при числе 3 и более",0.85,0.8]
["1.4.Нефтеная и нефтеперерабатывающая промышленость","Ки","cosfi"]
[null,"Нефтепромыслы"]
["Электропогружные насосы мощностью до 35 кВт",0.95,0.7]
["Электропогружные насосы мощностью свыше 35 кВт",0.8,0.75]
["Станки-качалки высоко и средне-битные скважин (свыше 10т/сутки)",0.35,0.4]
["Станки-качалки низкодебитных скважин (менее 10т/сутки)",0.25,0.35]
["Насосы перекачки невти со сборных пунктов на товарные парки",0.4,0.85]
["Насосы перекачки невти с товарных парков потребителю",0.7,0.8]
["Насосы подачи воды для нужд законтурного обводнения",0.7,0.85]
["Насосы подачи воды в пласт",0.75,0.9]
["Прочее электрооборудование 0,4 кВ",0.7,0.7]
[null,"Нефтепереработка"]
["а).Каталический риформинг:"]
["Насосы",0.88,0.9]
["Вентиляторы",0.78,0.71]
["Газовые компресоры",0.61,0.94]
["Воздуходувки, газодувки",0.7,0.81]
["б).Деасфальтизация:"]
["Насосы",0.78,0.89]
["Вентиляторы",0.5,0.72]
["Газовые компресоры",0.47,0.8]
["в).Депарафинизация:"]
["Насосы",0.85,0.9]
["Вентиляторы",0.58,0.67]
["Газовые компресоры",0.73,0.93]
["г).Селективная очистка:"]
["Насосы",0.81,0.85]
["Вентиляторы",0.66,0.69]
["д).Измельчение суматорных ксилолов"]
["Насосы",0.62,0.87]
["Вентиляторы",0.63,0.7]
["1.5.Электротехническая промышленность","Ки","cosfi"]
[null,"Специальное технологическое оборудование"]
["Барабаны смесительные и сушительные скруберы","0,6 - 0,7"]
["Электромагнитный сипараторы индивидуальные",0.4]
["Двигатель-генераторы ",0.7]
["Электровибрационные машины",0.8]
["Кузнечные машины (механизмы кузнечных цехов)","0,25 - 0,35"]
["Литейные машины, очистные и кантовочные барабаны, бегуны, шаровые мельницы и.т.п",0.3]
[null,"Оборудование электролампового производства"]
["Заварочные откачные автомашины","0,4 - 0,6"]
["Откачные посты (стенды)","0,4 - 0,5"]
["Автоматы для спекания штабиков (вольфрама, молибдена, тантала и.т.п)",0.4]
["Сварочные автоматы","0,1 - 0,2"]
["Высокочастотный генератор","0,3 - 0,5"]
["Вакуум-пропиточные установки",0.4]
[null,"Оборудование испытательных станций"]
["Двигатель-генератор сетевой мощностью до 25 кВт","0,6 - 0,7"]
["Двигатель-генератор сетевой мощностью от 25 до 100 кВт","0,5 - 0,65"]
["Двигатель-генератор сетевой мощностью свыше 100 кВт","0,25 - 0,3"]
["Двигатель-генератор для индивидуального питания стендов до 25 кВт","0,3 - 0,5"]
["Двигатель-генератор для индивидуального питания стендов от 25 до 100 кВт","0,25 - 0,1"]
["Двигатель-генератор для индивидуального питания стендов свыше 100 кВт","0,25 - 0,2"]
["Индукционные регуляторы сетевые","0,5 - 0,6"]
["То же индивидуальные",0.2]
["Выпрямители полупроводниковые",0.4]
["То же ртутные","нет"]
["Автотрансформаторы индивидуальные",0.2]
["То же сетевые",0.6]
["Трансформаторы индивидуальные",0.15]
["То же сетевые",0.6]
["Тренировочные стенды",0.6]
["Установка для испытаний на пробой",0.1]
["Лабораторное оборудование",0.25]
["Испытательные стенды для бытового электрооборудования"]
["То же для полупроводниковых вентилей"]
["Испытательные стенды для крупныхизделий"]
["Вибростенды"]
["Камеры испытательные"]
["Камеры климатических испытаний"]
["То же полкпроводникового производства"]
[null,"Металлорежужие станки"]
["Металорежащие станки мелкосерийного производства с нормальном режимом работы: "]
["мелкие токарные, строгальные, долбежные фрезерные,светлийные, карусельные точильные, ножницы листовые, сортовые, фасонные,скрапные, арматурные",0.14]
["То же при крупносерийном производстве с нормальном режимом работы",0.17]
["Металорежущие станки мелкосерийного производства с особо тяжелым режимом работы, а так же привода молотков, ковочных машин, волочильных станков и.т.п","0,2 - 0,24"]
[null,"Сварочное оборудование"]
["Сварочные трансформаторы для ручной дуговой сварки ",0.35]
["Сварочные трансформаторы для автоматической дуговой сварки",0.5]
["Однопостовые сварочные дизели-генераторы",0.3]
["Сварочные машины (нагреватели заклепок)",0.35]
[null,"Электрические печи"]
["Сушильные камеры периодического действия",0.55]
["Стекольные печи для плавки кварцевого стекла",0.75]
["Высокочастотные печи для вытяжки кварцевых трубок",0.8]
["Печи сопротивления с непрерывной загрузкой, конвеерные, толкательные"]
["Печи сопротивления с периодической загрузкой",0.6]
["Нагревательные аппараты",0.6]
["Сушильные шкафы",0.75]
[null,"Механизмы непрерывного транспорта"]
["Элеватторы ковшовые, вертикальные и наклонные, шнеки конвееры и.т.п несбалансированные",0.4]
["То же сбалонсированные",0.55]
["Питатели пластинчатые, барабанные, дисковые и.т.п","0,3 - 0,4"]
["Конвееры легкие мощностью до 10 кВт","0,4 - 0,5"]
["То же свыше 10 кВт"]
[]
["Транспортеры ленточные","0,5 - 0,65"]
["Транспортеры винтовые",0.65]
[null,"Механизмы драбления и измельчения"]
["Дробилки шнековые и конусные для крупного дробления",0.4]
["То же среднего дробления","0,6 - 0,7"]
["Дробилки конусные для мелкого дробления, валковые и молотковые мощностью до 100 кВт","0,75 - 0,8"]
["То же свыше 100 кВт","0,75 - 0,85"]
["Грохоты","0,5 - 0,6"]
["Мельницы шаровые","0,75 - 0,9"]
[null,"Краны, тельферы, подъемники"]
["Грейферные краны",0.35]
["Магнитные краны",0.5]
["Штабеллеры",0.16]
["Скиповый подъемник",0.05]
["Электротележки",0.1]
[null,"Вентиляторы, насосы, компрессоры"]
["Вентиляторы санитарно-гегеинической вентиляции","0,6 - 0,65"]
["Вентиляторы производственные","0,7 - 0,85"]
["Вентиляторы к стекальным печам"]
["Вентиляторы к дробилкам","0,4 - 0,45"]
["Насосы водяные","0,7 - 0,8"]
["Насосы песковые","0,8 - 0,9"]
["Вакуум насосы",0.9]
["Насосы автоматизированных артскважин",0.65]
["Дымососы",0.9]
["Газодувки",0.8]
["Воздуходувки","0,5 - 0,7"]
["Компрессоры",0.65]
["1.6.Черная металлургия","Ки","cosfi"]
[null,"Коксохимическое производство"]
["Транспортеры винтовые","0,3 - 0,7","0,4 - 0,6"]
["Транспортеры катучие",0.3,0.75]
["Питатели пластинчатые и ленточные",0.45,0.75]
["Дробилки молотковые",0.8,0.8]
["Дозированные столы",0.25,0.5]
["Штабеллеры",0.16,"0,6 - 0,7"]
["Углеперегружатели",0.14,0.5]
["Коксовыталкиватели",0.1,0.75]
["Загрузочные вагоны",0.3,0.6]
["Двересъемные машины",0.25,0.7]
["Электровозы сушильных машин вагонов",0.16,0.75]
["Скиповые подъемники",0.05,0.5]
["Кабестаны",0.5,0.7]
["Вагоноопракидователи","0,35 - 0,45","0,5 - 0,6"]
[null,"Доменный цех"]
["Вентиляторы","0,7 - 0,95","0,7 - 0,87"]
["Вентяляторы газовых горелок",0.65,0.85]
["Вращающиеся распределители",0.03,0.7]
["Грохоты кокса и затворы",0.12,0.5]
["Разливочные машины",0.3,0.6]
["Бегуны",0.7,0.65]
["Воздухонагреватели",0.5,0.82]
["Газоочистка",0.7,0.7]
["Краны рудного двора",0.35,0.7]
["Грейферные краны",0.35]
[null,"Мартеновский цех"]
["Насосы питательные мартеновского цеха",0.9,0.9]
["Дымососы мартеновского цеха",0.9,0.9]
["Печные заслонки мартеновских печей",0.25,0.6]
["Вентиляторы принудительного дутья","0,5 - 0,7","0,7 - 0,8"]
["Магнитные краны",0.5]
["Краны разливочные мартеновского цеха",0.22]
["Краны заливочные мартеновского цеха",0.2,0.6]
["Завалочные машины",0.35]
["Краны двора изложниц",0.4,0.6]
[null,"Конверторный цех"]
["Насосы высокого давления охлаждения форм",0.9,0.9]
["Преоброзователи привода наклона конвертора",0.25]
["Сталевозные и шлаковозные тележки",0.1]
["Вентиляторы","0,6 - 0,7","0,7 - 0,8"]
["Разливочные краны",0.22,0.6]
["Заливочные краны",0.2,0.6]
["Механизмы подачи сыпучих","0,25 - 0,5","0,6 - 0,7"]
["Дымососы односкоростные с синхронными двигателями",0.9,"0,9 (оп)"]
["Дымососы двухскоростные с асинхронными двигателями",0.6,0.7]
[null,"Вспомогательные механизмы прокатных станков"]
["Рольганки раскатные","0,1 - 0,3",0.6,"по данным завода изготовителя"]
["Рольганки у ножниц",0.22]
["Рольганки приемные",0.34]
["Рольганки у весов",0.3]
["Рольганки центральные",0.1,0.88]
["Рольганки станинные",0.2]
["Рольганки отводящие",0.25]
["Рольганки стана 250 - I",0.1]
["Рольганки стана 140",0.15]
["Рольганки в среднем",0.17]
["Роликоправильные машины",0.15]
["Преобразовательчастоты рольгангов","0,2 - 0,5"]
["Кантователи",0.2,0.7]
["Кантователи основной и дополнительной клети стана 300",0.35]
["Манипуляторы, нажимные устройство",0.2]
["Сталкиватели",0.12]
["Толкатели слябов",0.32]
["Штабелирующие столы",0.1,0.8]
["Вентиляторы манинных залов",0.65,0.8]
["Вентиляторы прокатных станов","0,7 - 0,75","0,75 - 0,9"]
["Краны отделения разделения слитков",0.3]
["Клещеывые (колодцевые) краны прокатного цеха","0,5 - 0,6"]
["Транспортеры обрезков слябов","0,1 - 0,22"]
["Транспортные краны готовой продукции",0.45,0.6]
["Конвееры",0.35,0.7]
["Краны отделения заготовок",0.45,0.6]
["Шарнир-краны",0.3,0.6]
["Слитковозы",0.2]
["Трансферкары, привод","0,35 - 0,45"]
["Подъемные столы, толкатели",0.15]
["Двигатели крышек",0.1,0.65]
["Ножницы холодной резки",0.45,0.65]
["Пилы и ножницы горячей резки",0.15,0.9]
["Ножницы блюминга",0.25,0.5]
["Транспортеры ножниц",0.25,0.9]
["Ножницы района холодильника",0.3,0.5]
["Вращение и перемещение пил горячей резки",0.5]
["Роликоправильные машины",0.15]
["Направляющие линейки и нажимные механизиы чистовых клетей",0.01,0.75]
["Тянущие ролики моталок","0,2 - 0,4"]
["Гильотинные ножницы",0.13,0.5]
["Шлеппера",0.25,0.7]
["Крышки нагревательных колодцев, шиберы, перекидка клапанов, заслонкинагревательных печей, тарельчатые клапаны",0.1,0.6]
[null,"Установки непрерывной разливки стали (УНРС)"]
["Механизмы качание кристализаторов",0.6,0.8]
["Тянущая клеть",0.7,0.8]
["Механизмы газовой резки",0.5,0.7]
["Механизмы уборки отрезанных слитков",0.5,0.6]
["Технологические вентиляторы",0.8,0.8]
["Насосы насосно-аккумуляторной станции",0.6,0.8]
[null,"Ферросплавное производство"]
["Транспортеры, элеваторы, питатели","0,45 - 0,5",0.7]
["Задувки",0.8,0.9]
["Насосы, дымососы","0,65 - 0,7",0.85]
["Краны","0,15 - 0,2",0.6]
["Механизмы открывания фрамуг",0.02,0.5]
["Вспомогательные механизмы печей",0.12,0.6]
["Очистные барабаны",0.25,0.65]
["Дробилки, грохоты",0.7,0.8]
[null,"Огнеупорные заводы и цехи"]
["Дробилки молотковые",0.8,0.85]
["Дробилки молотковые","0,55 - 0,7","0,75 - 0,8"]
["Мельницы шаровые",0.8,0.8]
["Мельницы стержневые",0.7,0.75]
["Грохоты","0,5 - 0,6","0,6 - 0,7"]
["Конвейеры до 10 кВт","0,4 - 0,5","0,7 - 0,8"]
["Конвейеры свыше 10 кВт","0,55 - 0,75","0,6 - 0,85"]
["Питатели пластичные, тарельчатые, барабанные,дисковые","0,3 - 0,4","0,5 - 0,6"]
["Элеваторы, шнеки",0.6,0.7]
["Механизмы вращающихся печей",0.6,0.7]
["Дымососы печей",0.7,0.8]
["Краны, электролафеты","0,1 - 0,2","0,6 - 0,7"]
["Толкатели туннельных печей",0.2,0.5]
["Прессы гидравлические и функциональные","0,6 - 0,65","0,75 - 0,8"]
["Насосно-аккумуляторные станции",0.7,0.8]
["Электрофильтры",0.5,0.7]
["Механизмы пылеуборки",0.46,0.85]
["Сушильные барабаны",0.6,0.7]
["Магнитные сепараторы",0.4]
[null,"Термические и сварочные электроприемники"]
["Печи сопротивления с непрерывной загрузкой",0.8,"0,95 - 0,98"]
["То же с периодической закрузкой",0.6,"0,95 - 0,98"]
["Печи сопротивлений с автоматической загрузкой изделий, сушильные шкафа, нагревательные приборы","0,75 - 0,8","0,95 - 0,98"]
["Дуговые сталеплавильные печи емкостью 3 - 20т с автоматическим регулированием электродов"]
["а).для качественных сталей с механизированой загрузкой",0.75,0.9]
["б).для качественной стали без механизированной загрузки",0.6,0.87]
["в).для фасонного литья с механизированной загрузкой",0.75,0.9]
["г).для фасонного литья без механизированной загрузкой",0.65,0.87]
["Дуговые сталеплавильные печи емкостью 0,5 - 1,5т для фассоного литья ( во вспомогательных цехах с автоматическим регулированием электродов)",0.5,0.8]
["Дуговые печи цветного литья (медные сплавы) емкостью 0,25 - 0,5т с ручным регулированием электродов",0.7,0.75]
["Руднотермические печи с трехфазными трансформаторами 6, 7, 5 и 9 мВА",0.9,0.9]
["Сушильные шкафы","0,75 - 0,8",1]
["Вакуумные дуговые печи с преобразовательными трансформаторами ТМНЦУ"]
["Типовые печи I"]
["Диаметр кристализатора 160 мм, рабочий ток 3 - 3,6 кА",0.4]
["Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 3 - 3,6 кА","0,06 - 0,1"]
["Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 5 -7 кА","0,1 - 0,13"]
["Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 8 - 9 кА","0,13 - 0,16"]
["Типовые печи II"]
["Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 5 - 7 кА","0,1 - 0,13"]
["Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 8 - 9 кА","0,13 - 0,17"]
["Типовые печи III"]
["Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 5 - 7 кА","0,05 - 0,07"]
["Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 8 - 9 кА","0,07 - 0,14"]
["Диаметр кристализатора 630 мм, рабочий ток 8 - 9 кА","0,1 - 0,14"]
["Вакуумные дуговые печи с преобразовательными трансформаторами ТМПУ"]
["Типовые печи I"]
["Диаметр кристализатора 160 мм, рабочий ток 3 - 3,6 кА","0,04 - 0,06"]
["Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 3 - 3,6 кА","0,09 - 0,16"]
["Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 5 -7 кА","0,16 - 0,2"]
["Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 8 - 9 кА","0,2 - 0,25"]
["Типовые печи II"]
["Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 5 - 7 кА","0,16 -0,2"]
["Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 8 - 9 кА","0,2 - 0,27"]
["Типовые печи III"]
["Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 5 - 7 кА","0,08 - 0,11"]
["Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 8 - 9 кА","0,11 - 0,16"]
["Диаметр кристализатора 630 мм, рабочий ток 8 - 9 кА","0,16 - 0,22"]
["Мелкие нагревательные приборы",0.6,1]
["Сварочные трансформаторв электросварки однопостовой",0.2,"0,3 - 0,4"]
["Сварочные трансформаторв электросварки многопостовой",0.25,"0,35 - 0,45"]
["Сварочные трансформаторы автоматической сварки","0,3 - 0,4","0,4 - 0,5"]
["Однопостовые сварочные двигатель-генераторы",0.3,"0,6 - 0,65"]
["Многпостовые сварочные двигатель-генераторы",0.5,"0,7 -0,75"]
["Сварочные машины шовные","0,2 - 0,5",0.7]
["То же стыковые и точечные","0,2 - 0,25",0.6]
["Сварочные дуговые автоматы АДС",0.35,0.5]
["Сварочные трансформаторы дуговой электросварки",0.2,0.4]
["Ламповые генераторы индукционых печей высокой частоты",null,0.65]
["Двигатель-генераторы индукционных печей высокой частоты",null,0.8]
[null,"Общезаводские установки и механизмы"]
["Насосы","0,6 - 0,7","0,75 -0,85"]
["Компрессоры",0.65,0.8]
["Механическое станочное оборудование","0.16","0,5 - 0,6"]
["Деревообрабатывающие станки",0.55,0.75]
["Котельная",0.6,0.75]
["Сантехвентиляция","0,6 - 0,7","0,7 - 0,8"]
["Внутренее освещение производственных цехов","0,85 - 0,95","0,95 - 1"]
["Внутренее освещение вспомогательных цехов",0.9,1]
[null,"Метизное производство. Сталепроволочное и железопроволочное производство"]
["Волочильные станы","0,3 - 0,45","0,8 - 0,87"]
["Электропечи сопротивления для термической обработки","0,6 - 0,65",1]
["Производственные вентиляторы и воздуходуйки",0.65,0.75]
["Центробежные насосы",0.6,0.7]
["Краны и тельферы",0.1,0.65]
["Сварочные аппараты",0.05,0.6]
["Калибровочное производство","0,35 - 0,5",0.78]
["Электропечи сопротивления для термической обработки","0,6 - 0,65",1]
[null,"Крепежное производство"]
["Автоматические линии изготовления гаек, болтов, шурупов","0,35 - 0,4","0,65 - 0,7"]
["Электропечи сопротивления для термической обработки",0.6,1]
[null,"Холоднопрокатное производство"]
["Прокатное и отделочное производство (станы)","0,3 - 0,4","0,8 - 0,85"]
["Электропечи сопротивления для термической обработки",0.6,1]
["Агрегаты непрерывного травления","0,4 -0,45","0,75 - 0,8 "]
[null,"Канатное производство"]
["Канатные машины","0,35 - 0,4",0.71]
[null,"Электродное производство"]
["Прессовка и сушилка электродов","0,35 - 0,46","0,7 - 0,8"]
["Дробильно-сушильное отделение и смесители","0,4 - 0,45","0,65 - 0,7"]
["Водочильные станы порошковой проволоки","0,3 - 0,4","0,7 - 0,8"]
["Вентиляторы пневмотранспорта","0,6 - 0,65","0,8 - 0,85"]
[null,"Сеточное производство"]
["Плетельные станки","0,35 - 0,4","0,65 - 0,7"]
["Сварочные автоматы","0,2 - 0,25","0,6 - 0,65"]
[null,"Гвоздильное производство"]
["Автоматы","0,95 - 0,4","0,6 - 0,7"]
["Насосы эмульсионного хозяйства",0.45,0.65]
[null,"Производство покрытий"]
["Агрегаты гальвонических покрытий",0.6,0.78]
["Горячее покрытие (агрегат с электрованной оцинкования или лужения)",0.6,1]
["Воздуходувки для растворов",0.6,1]
["1.7.Горнодобывающая промышленность","Ки","cosfi"]
[null,"Рудники с подземным способом обработки"]
["Компеноаторы станционные мощностью:"]
["до 2000 кВт",0.75,0.75]
["от 200 до 400 кВт","0,8 - 0,85",0.8]
["свыше 400 кВт",0.9,0.8]
["Насосы мощностью:"]
["до 50 кВт",0.7,0.75]
["от 50 до 200 кВт",0.75,0.8]
["от 200 до 400 кВт",0.8,0.8]
["свыше 400 кВт",0.9,0.85]
["Вентиляторы частичного проветривания",0.65,"0,7 - 0,8"]
["Вентиляторы главного проветривания:"]
[" до 200 кВт",0.7,0.8]
["от 200 до 800 кВт",0.75,0.8]
["свыше 4800 кВт",0.8,0.9]
["Вентиляторы сантехнические",0.65,"0,7 - 0,8"]
["Ртутные выпрямители металлические",0.9,0.9]
["Ртутные выпрямители стеклянные",0.75,0.75]
["Селеновые выпрямители",0.8,0.8]
["Толкатели, опрокидователи, качающиеся площадки",0.6,0.65]
["Шахтные двери, бункерные затворы",0.5,0.65]
["Дозаторы",0.5,0.65]
["Погрузочно-доставочные машины",0.65,0.65]
["Скребковые конвейеры",0.6,0.65]
["Скреперные лебедки мощностью до 15 кВт",0.5,0.65]
["свыше 15 кВт",0.65,0.65]
["Лебедки на материальных уклонах",0.6,0.65]
["Подъемники лифтовые",0.2,0.65]
["Клетевые подъемники",0.6,0.65]
["Скиповые подъемники",0.7,0.8]
["Электросверла ручные и колонковые",0.4,"0,65 - 0,7"]
["Станки вращательного бурения","0,4 - 0,5","0,65 - 0,7"]
["Станки ударно-вращательного бурения","0,4 - 0,5","0,65 - 0,7"]
["Станки холодной обработки металлов","0,2 - 0,4",0.5]
["Механизмы обработки земли в литейных цехах",0.6,0.65]
["Горны",0.5,0.75]
["Сварочные двигатель-генераторы",0.6,0.75]
["Сварочные агрегаты",0.5,0.75]
["Сварочные трансформаторы",0.2,0.4]
["Электровибрационные механизмы",0.6,0.65]
["Вагоноопракидователи","0,35 - 0,45","0,5 - 0,6"]
["Вакуум-насосы",0.8,0.85]
["Лабораторное оборудование:"]
["электродвигатели",0.5,0.65]
["нагревательные приборы",0.7,1]
["Краны мостовые, грейферные, кран-балки.тейферы, лифты",0.2,0.5]
["Печи сопротивления, нагревательные приборы, сушильные шкафы",0.8,1]
["Освещение стационнарных подземных выроботок",1,1]
[null,"Рудники с открытым способом обработки"]
["Эскаваторы одноковшовые с приводом на постоянном токе по системе ДГД на добыче при грунтах","0,65 - 1","0,55 - 0,75"]
["Скреперные лебедки мощностью:"]
["до 10 кВт",0.3,0.7]
["от 10 до 15 кВт",0.6,0.7]
["свыше 15 кВт",0.6,0.7]
["Лебедки маневровые и откаточные",0.55,0.75]
["Подъемы свыше 2000 кВт","0,15 - 0,35","0,2 - 0,5"]
["Краны мостовые, грейферные, кран-балки.тейферы, лифты","0,15 - 0,35","0,2 - 0,5"]
["Печи сопротивления, нагревательные приборы, сушильные шкафы","0,75 - 0,8","0,95 - 0,98"]
["Выпрямители полупроводниковые",0.75,0.96]
["Выпрямители селеновые",0.8,0.8]
["Сварочные машины шовные","0,2 - 0,5",0.7]
["Сварочные машины стыковые и точечные",0.35,0.6]
["Сварочные двигатель-генераторы",0.3,"0,6 - 0,65"]
["для однопостовой сварки",0.3,"0,6 - 0,65"]
["для многопостовой сварки",0.5,"0,7 - 0,75"]
["Сварочные трансформаторы:"]
["для однопостовой ручной сварки",0.2,"0,3 - 0,4"]
["для многопостовой ручной сварки",0.25,"0,35 - 0,45"]
["для автоматической сварки","0,3 - 0,4","0,4 - 0,5"]
["Сварочные дуговые автоматы ",0.35,0.5]
["Станки холодной обработки металлов",0.35,0.65]
["Лабораторное оборудование:"]
["электродвигатели",0.5,0.65]
["нагревательные приборы",0.7,1]
["Освещение зданий на прикарьерной площадки","0,85 - 0,95",1]
["Освещение в карьере",1,1]
["Освещение территорий прикарьерной площадки",1,1]
["на вскрише при грунтах","0,65 - 1","0,4 - 0,7"]
["Эскаваторы одноковшовые с приводом на переменном токе при грунтах","0,65 - 1","0,42 - 0,88"]
["Эскаваторы многоковшовые",0.75,"0,6 - 0,8"]
["Эскаваторы роторные",null,0.7]
["Отвалообразователи ленточные",null,0.65]
["Станки ударно-канатного бурения","0,4 - 0,6",0.65]
["Станки вращательного бурения","0,4 - 0,6",0.7]
["Компрессоры передвижные",0.7,0.8]
["Компрессоры станционные мощностью, кВт:"]
["до 200",0.7,0.8]
["от 200 до 400",0.8,0.8]
["свыше 400",0.9,0.8]
["Насосы мощностью, кВт:"]
["до 50",0.7,0.75]
["от 50 до 200",0.75,0.8]
["от 200 до 500",0.8,0.8]
["свыше 500","0,8 - 0,9",0.85]
["Землесосы и песковые насосы мощностью, кВт:"]
["до 50",0.8,0.8]
["свыше 50",0.85,0.8]
["Электровибрационные механизмы","0,6 - 0,8",0.65]
["Вакуум насосы",0.8,0.75]
["Вентиляторы производственные",0.7,0.78]
["Вентиляторы главного проветривания мощностью, кВт:"]
["от 200 до 800","0,75 - 0,8",0.8]
["свыше 800","0,85 - 0,9",0.85]
["Вентиляторы сантехнические",0.65,"0,7 - 0,8"]
[null,"Обоготительные фабрики"]
["Насосы производственного водоснабжения",0.8,0.85]
["Насосы песковые производственные",0.75,0.8]
["Насосы песковые дренажные",0.8,0.8]
["Насосы песковые для перекачки хвостов и оборотного водоснабжения",0.8,0.8]
["Вакуум-насосы",0.95,0.85]
["Насосы масленные",0.65,0.75]
["Аглоэксгаустеры для лент 75 кв.м",0.85,"0,9(оп)"]
["Аглоэксгаустеры для лент 50 кв.м",0.75,"0,9(оп)"]
["Вентиляторы производственные, воздуходувки, дымососы",0.75,0.8]
["Вентиляторы сантехнические",0.8,0.8]
["Вентиляторы к дробилкам",0.5,"0,6 - 0,75"]
["Компрессоры станционные мощностью, кВт:"]
["до 200",0.75,0.75]
["от 200 до 400",0.9,0.8]
[null,"Механизмы дробления и измельчения"]
["Дробилки крупного дробления, шековые и конусные с двухдвигательным приводом",0.7,0.6]
["Дробилки крупного дробления, шековые и конусные с однодвигательным приводом, дробилки конусные среднего дробления",0.7,"0,7 - 0,75"]
["Дробилки короткоконусного дробления",0.7,0.75]
["Дробилки одновалковые и четырехвалковые мелкого дробления",0.7,0.75]
["Дробилки молотковые",0.78,"0,85 - 0,9"]
["Дробилки четырехвалковые",0.85,0.85]
["Мельницы шаровые",0.9,"0,9 (оп)"]
["Мельницы шаровые и стержневые II и III стадии дробления ",0.8,"0,9 (оп)"]
["Мельницы мощностью до 100 кВт",0.8,0.75]
["Мельницы самоизмельчения 7,5х2,5 м",0.75,"0,9(оп)"]
["Грохоты разные",0.5,0.65]
["Грохоты барабанные",0.65,0.75]
["Механизмы вращающихся печей",0.6,0.7]
["Дымососы печей",0.7,0.8]
["Вспомогательные механизмы конвееров",0.15,0.5]
["Вагоноопракидователи","0,35 - 0,45","0,5 - 0,6"]
[null,"Механизмы непрерывного транспорта"]
["Конвееры ленточные легкие мощностью кВт:"]
["до 10 ",0.6,"0,6 - 0,7"]
["свыше 10",0.75,0.75]
["Питатели ленточные, улитковые, тарельчатые, лотковые с двигателями до 10 кВт, шаропитатели, электромагнитные и магнитные сепараторы",0.4,0.65]
["Питатели, конвееры электровибрационные, грохоты","0,6 - 0,98","0,6 - 0,65"]
["Конвееры корпуса крупного дробления",0.5,0.7]
["Вспомогательные механизмы конвееров",0.15,0.5]
["Конвееры тяжелые с шириной ленты до 1400 мм",0.7,0.75]
["Конвееры сверхтяжелые с шириной ленты 1600 - 2000 мм",0.8,"0,8 - 0,85"]
["Питатели пластинчатые тарельчетые, лотковые мощностью свыше 10 кВт шнеки, элеваторы, механические топки",0.7,"0,7 - 0,8"]
[null,"Механизмы фильтрации и обогощения"]
["Сгустители",0.7,0.8]
["Барабаны смесительные",0.7,0.8]
["Чашечные охладители",0.7,0.85]
["Столы концентрационные, чаны контактные и реогенные",0.6,0.7]
["Сушильные барабаны и сепараторы",0.6,0.8]
["Классификаторы спиральные",0.7,0.8]
["Отсадочные машины, шлюзы",0.6,0.7]
["Классификаторы реечные",0.6,0.7]
["Мешкозашивочные машины, фильтры весовые озаторы, погрузчики концентрата",0.3,0.6]
["Флотационные машины механические и пневмомеханические",0.9,0.8]
["Вакуум фильтры",0.4,0.6]
["Электрофильтры",0.4,0.87]
["Сепараторы электромагнитные и магнитные барабанные (првод барабана)",0.75,0.75]
["Магнитные сепараторы индивидуальные",0.4]
["Сепараторы электромагнитные разные. Нагрузки на обработку возбуждения со стороны переменного тока по отношению к номенальной мощности электромагнитов сепаратора",1.1,0.875]
["Реагентные питатели",0.3,0.5]
["Печи сушильныебарабанные, смесители, промывочные барабаны, окомкователи, корытные мойки (логоушеры)",0.75,0.8]
["Преоброзовательные агрегаты электрофильтров",0.6,0.85]
["Печи обжиговые для двигателей постоянного тока",0.8,1]
["Печи обжиговые для двигателей переменного тока",0.8,0.85]
["Тиристорные преоброзователи для возбудителей синхронных двигателей",0.8,0.5]
["Тиристорные преоброзователи частоты",0.7,0.7]
["Двигатель-генераторы ",0.7,0.8]
["Сварочные трансформаторы",0.2,0.4]
["Лебедки разные",0.3,0.5]
["Вулканизационные аппараты","0,8 - 0,97","0,5 - 1"]
["Металлообрабатываюшие станки",0.2,0.5]
["Сушильные шкафы",0.75,1]
["Лабораторное оборудование","0,3 - 0,5","0,65 - 0,8"]
["Печи сушильные (омические)",1,1]
["Нагревательные приборы",0.7,1]
["Краны грейферные","0,2 - 0,3","0,5 - 0,6"]
["Краны разные",0.2,"0,5 - 0,6"]
["Электроковши, грелки для масла",0.97,1]
["Насосы масляные",0.65,0.75]
["1.8. Лесная и деревообрабатывающая промышленность\n","Ки","cosfi"]
[null,"Лесозаготовительные предприятия"]
["Крановые установки лесозаготовительных предприятий:"]
["К-350Н",0.28,0.42]
["ККС-10",0.25,0.42]
["ККЦ-7,5",0.3,0.45]
["Козловые и консльно-козловые краны с грейфером (при непрерывной работе)",0.4,0.6]
["БКСМ-14, ПМ-2",0.2,0.4]
["Башенный кран КБ-572",0.15,0.35]
["Мостовой кран",0.3,0.5]
["Кабель-кран КК-20",0.4,0.65]
[null,"Участки и линии по раскряжевки и сортировки хлыстов"]
["Участок ручной раскряжеровки в том числе:"]
["разгрузочно-растаскивающее устройство",0.1,0.554]
["сортировочные транспортеры","0,33 - 0,5",0.7]
["раскряжевочно-сортировочные линии ПЛХ-2,ПЛХ-3 с неавтоматическим сортировочным транспортером",0.22,0.6]
["Поперечный растаскиватель хлыстов ПРХ-2С",0.1,0.554]
["Многожильный раскряжевательный агрегат с поперечной подачей хлыста (МР-8)",0.3,0.8]
["Сучко-резная линия ПСЛ-1",0.2,0.645]
["Слешерная линия разделки долготья на коротье",0.22,0.554]
["Установка по производству технологической щепы УПЩ-3",0.3,0.554]
["Рубильная машина на балансах МРГ-35",0.43,0.57]
["Трелевочные лебедки:"]
["с циклическим движением троса","0,2 - 0,25","0,5 - 0,6"]
["с бесконечным движением троса","0,23 - 0,3","0,55 - 0,6"]
["Лебедка на штабелевке и погрузке на складах","0,15 - 0.2","0,5 - 0,58"]
["Бревнотаски на бирже","0,4 - 0.5",0.7]
["Бревнотаски амбарные, лебедки на складах","0,2 - 0,3",0.5]
["Бревнотаски береговые и цепные транспортеры, шнеки и конвееры:"]
["сблокированные","0,4 - 0,55",0.75]
["несблокированные","0,3 - 0,4",0.75]
["Бревносвалы",0.1,"0,5 - 0,55"]
["Дровокольные станки",0.2,0.4]
["Электропилы (валка деревьев, раскряжевка)","0,3 - 0,4","0,55 - 0,74"]
["Механизмы деревробрабатывающих цехов:"]
["Окорочные станки",0.3,0.554]
["Лесопильные рамы",0.6,0.75]
["Многопильный станок",0.43,0.75]
["Обрезные станки",0.2,0.554]
["Торцовычные станки",0.4,0.554]
["Торцовки",0.4,0.554]
["Рубильные машины",0.3,0.554]
["Шпалорезный станок",0.4,0.645]
["Универсальный станок",0.4,0.645]
["Ленточно-делительный станок",0.4,0.645]
["Рейсмусовые и фуговальные станки",0.45,0.55]
["Тарный станок",0.5,0.645]
["Тарно-делительный станок",0.5,0.645]
["Балансирная пила",0.2,0.6]
["Древесно-стружечный станок",0.4,0.6]
["Деревошерстный станок",0.4,0.6]
["Ребровый станок",0.3,0.554]
["Круглопильный станок для поперечного распиливания",0.25,0.55]
["Круглопильный станок для продольного распиливания",0.25,0.55]
["Концеравнильный двухпильный станок",0.2,0.645]
["Агрегатный станок",0.2,0.645]
["Строгальный станок",0.2,0.645]
["Сортировка щепы",0.5,0.69]
["Рольганги",0.3,0.554]
["Скребковые транспортеры",0.4,0.69]
["Ленточные транспортеры",0.2,0.554]
["Брусоперекладчики",0.3,0.554]
["Сбрасыватель",0.2,0.49]
["Дробилки","0,3 - 0,35","0,54 - 0,62"]
["Грохоты",0.6,0.7]
["Продольно-торцовые станки и станки для изготовления дранки","0,11 - 0,14","0,5 - 0,54"]
["Ленточные ребровые станки","0,45 - 0,5","0,65 - 0,7"]
["Круглопильные станки с механической подачей (обрезные, ребровые, длинореечные, делительные)","0,45 - 0,5","0,65 - 0,7"]
["Круглопильные станки с ручной подачей (балансирные, торцовые, маятниковые)",0.35,0.55]
["Фрезерные, шипорезные, сверлийные, долбежные, токарные по дереву",0.2,0.7]
["То же поточные линии",0.25,0.7]
["Шлифовальные станки",0.45,0.6]
["Автоматические линии деревообработки",0.5,0.65]
["Станки ремонтно-механических мастерских","0,15 - 0,2","0,55 - 0,7"]
["Прессы","0,5 - 0,6",0.8]
["Транспортреры скребнековые и ленточные",0.5,0.7]
["Питатели пластинчетые, тарельчатые, барабанные",0.4,0.6]
["Рольганги, элеваторы","0,25 - 0,35","0,65 - 0,7"]
["Краны, тельферы, тележки цеховые",0.1,0.5]
["Сепараторы",0.4,0.65]
["Сушильные барабаны",0.6,0.7]
["Электрические печи сопротивления",0.8,0.95]
["Переносной электроинструмент","0,06 - 0,1",0.5]
["Машины УПФМ",0.45,0.7]
["Насосы, компрессоры",0.7,0.85]
["Вентиляторы эксгаустеров и сушильных камер",0.7,0.8]
["Вентиляторы сантехнические",0.65,0.8]
[null,"Производство столярных и строительных изделий"]
["Четырехсторонние строительные станки",0.16,0.53]
["Двухсторонние шипорезы",0.12,0.36]
["Шлифовальные машины",0.22,0.37]
["Линии продольной и поперечной обработки створок",0.31,0.44]
["Станочное оборудования цеха погонажа",0.61,0.59]
["Сушильное отделение",0.37,0.7]
["Малярное отделение ",0.5,0.55]
["Лакокрасочное отделение цеха",0.73,0.8]
["Щитовых дверей"]
["Технологическая вентиляция","0,52 - 0,57","0,71 - 0,76"]
["Сантехническая вентиляция",0.75,0.8]
["Производство ДВП"]
[null,"Отделение приготовления щепы"]
["Рубительная машина","0,17 - 0,32","0,47 - 0,6"]
["Дезинтегратор",0.12,0.3]
["Транспортеры щепы","0,22 - 0.59","0,4  - 0,7"]
["Пневмотранспорт щепы",0.84,0.85]
["Механизмы сортировки щепы","0,22 - 0,27",0.5]
[null,"Размольное отделение"]
["Рафинатор","0,44 - 0,85",0.87]
["Дефибратор со вспомогательным оборудованием",0.63,0.75]
["Мешелка бассейна и насос массы",0.43,0.78]
[null,"Проклейное и от ливочное отделение"]
["Механизмы проклейки","0,16 - 0,78",0.65]
["Отливочная машина","0,65 - 0,95","0,8 - 0,9"]
["Насосы брака и обратной воды",0.36,0.82]
["Вспомогательные механизмы",0.38,0.65]
["Вентиляция",0.38,0.7]
["Форматные станки твердого потока",0.41,0.5]
["Отливочная машина пористого потока",0.22,0.48]
["Сушилка пористого потока",0.56,0.76]
["Вакуум насосы",0.77,0.85]
[null,"Прессовое и моечное отделение"]
["Насосы высокого и низкого давления ","0,17 - 0,29","0,67 - 0,85"]
["Насосы теплового аккумулятора",0.89,0.86]
["Транспортеры",0.26,0.58]
["Вентиляция",0.14,0.58]
["Вспомогательное оборудование пресса",0.47,0.8]
[null,"Отделение закалки"]
["Вентиляторы закалочных камер",0.3,0.83]
["Транспортные механизмы (тележки, рольганги и др.)",0.1,0.3]
["Вентиляция",0.5,0.5]
[null,"Отделение раскроя и увлажения"]
["Технологические механизмы",0.54,0.65]
["Вентиляция",0.36,0.6]
[null,"Оборудование ремонтно-механических мастерских"]
["Моечная установка",0.7,0.8]
["Установка заправки маслом",0.5,0.645]
["Аппарат промывочный",0.7,0.8]
["Гидроподъемник",0.7,0.8]
["Гайковерт",0.14,0.5]
["Шероховальный станок",0.14,0.5]
["Электровулканизаторы",0.4,0.6]
["Компрессор",0.7,0.8]
["Испытательный стенд",0.4,0.64]
["Токарный станок",0.14,0.5]
["Обрезной станок",0.14,0.5]
["Фрезерный станок",0.14,0.5]
["Строгальный станок",0.14,0.5]
["Расточной станок",0.14,0.5]
["Сверлийный станок",0.14,0.5]
["Заточной станок",0.14,0.5]
["Пилоножеточный станок",0.14,0.5]
["Шлифовальный станок",0.14,0.5]
[null,"Прочее оборудование"]
["Сварочные тарнсформаторы",0.2,0.399]
["Однопостовые сварочные двигатель-генераторы",0.2,0.399]
["Вентиляторы сантехнические",0.65,0.8]
["Вентиляторы технологические",0.5,0.69]
["Компрессоры",0.65,0.8]
["Дымососы",0.9,0.901]
["Насосы водяные",0.7,0.8]
["Механизмы на сплаве: оплоточные машины",0.6,0.69]
["Сортировочно машины",0.6,0.69]
["Сортировочно-формовочные машины",0.65,0.69]
["Гидроускорители",0.65,0.69]
["Потокообразователи",0.7,0.8]
["Барабанные ускорители",0.3,0.554]
["Троповые ускорители",0.5,0.6]
["1.9.Целлюлозно-Бумажная промышленность","Ки","cosfi"]
[null,"Размольное отделение"]
["Мельница",0.97,0.88]
["Дробилка",0.33,0.77]
["Оборудование размольного отделения без мельниц",0.43,0.81]
["1.10.Гидролизное производство","Ки","cosfi"]
[null,"Гидролизно-спиртовое производство"]
["Насосы непрерывного режима работы (перекачка воды, технологического полупродукта)",0.7]
["Насосы периодического режима работы (вывод шлама, перекачка химикатов)","0,6 - 0,7"]
["Сцежи",0.65]
["Мешалки","0,3 -0,35"]
["Сепараторы","0,6 - 0,65"]
["Компрессоры сжатого воздуха","0,6 - 0,65"]
[null,"Дрожжевой цех"]
["Насосы непрерывного режима работы",0.7]
["Насосы периодического режима работы ","0,6 - 0,7"]
["Мешалки","0,3 - 0,35"]
["Сепараторы","0,6 - 0,65"]
["Турбовоздуходувки, нагнетатели воздуха","0,6 - 0,65"]
["Дымососы","0,6 - 0,65"]
["Вентиляторы производственные","0,6 - 0,65"]
["Пневнмотранспорт","0,8 - 0,84"]
["Транспортеры, конвееры, питатели","0,5 - 0,55"]
["Флотаторы",0.65]
["ЦРМ",0.65]
["Упаковочная установка",0.6]
[null,"Прочее оборудование"]
["Насосы водоразборных и очистных сооружений",0.7]
["Вентиляторы сантехнические","0,6 - 0,65"]
["Станочное оборудование ремонтных мастерских","0,12 - 0,15"]
["Электротали","0,05 - 0,1"]
["Электросварочные аппараты для ручной сварки","0,3 - 0,35"]
["Оборудование КИПиА","0,2 - 0,25"]
["Электропривод задвижек",0.65]
["1.11.Промышленность строительных материалов и строительство","Ки","cosfi"]
[null,"Сырьевой цех"]
["Сырьевая мельница (главный привод)",0.72,0.85]
["Низковольтное оборудование сырьевого цеха",0.56,0.75]
["Шлам-насосы",0.56,0.75]
["Болтушка",0.62,0.8]
["Дробилки",0.54,0.8]
["Крановые мешалки шлама",0.38,0.5]
["Экскаваторы",0.4,0.7]
["Транспортеры сырья",0.5,0.75]
["Карьер в целом",0.65,0.75]
[null,"Цех обжига"]
["Вращающиеся печи без холодильников",0.7,0.8]
["То же с холодильниками",0.6,0.7]
["Главные приводы печей",0.7,0.8]
["Дымососы печей",0.7,0.8]
["Механизмы переуборки",0.46,0.65]
["Вентиляторы технологические",0.57,0.75]
["Транспортеры клинкера",0.45,0.7]
["Холодильники",0.6,0.85]
["Электрофильтры",0.8,0.85]
[null,"Цех сухого помола"]
["Цементные мельницы в целом",0.8,0.85]
["Главный привод цементных мельниц",0.85,"0,85 - 0,9 (емкость)"]
["Низковольтное оборудование цементных мельниц",0.48,0.75]
["Упаковочная ",0.4,0.7]
["Грейферные краны",0.5,0.6]
["Пневмовинтовые насосы (фулер-насосы)",0.48,0.75]
["Сушильное отделение",0.6,0.75]
["Питатели и дозаторы",0.6,0.78]
["Угольные мельницы",0.7,0.83]
["Электрокалориферы",0.6,0.88]
[null,"Общезаводские нагрузки"]
["Компрессоры",0.75,0.85]
["Водонасосы",0.8,0.8]
["Вентиляторы сантехнические",0.64,0.75]
["Бетоноуладчики",0.15,0.6]
["Автоматические станки для правки и резки проволоки",0.15,0.6]
["Формовочные машины",0.15,0.6]
["Конвееры",0.15,0.5]
["Рольганги",0.1,0.5]
["Земснаряды","0,25 - 0,93","0,69 - 0,78"]
["Эскаваторы с электропривода",null,"0,5 - 0,6"]
["Растворные узлы",null,"0,5 - 0,7"]
["Краны башенные и портальные",null,0.5]
["Трансформаторный электроподогрев бетона, отогрев грунта и трубопроводов",null,0.75]
["Однопостовые двигатель-генераторы сварки",null,0.6]
["Сварочные транформаторы",0.2,0.4]
["Переносные механизмы",null,0.45]
["1.12.Химическая промышленность","Ки","cosfi"]
[null,"Производство искусственного и синтатического волокна"]
["Прядильная машина штапеля",0.38,0.7]
["Прядильная машина капрона",0.65,0.7]
["Прядильная машина вискозного корда",0.5,0.7]
["Прядильная машина центрифугального шелка (главный привод)",0.52,0.7]
["Прядильная машина центрифугального шелка (электроветерена)",0.62,0.7]
["Прядильная машина ацетатного шелка",0.7,0.7]
["Мешалки растворителей",0.55,0.8]
["Фильтр-прессы",0.35,0.55]
["Крутильные машины ацетатного шелка",0.6,0.7]
["Перемоточные машины",0.78,0.7]
["Тростильно-крутильные машины",0.89,0.8]
["Крутильные машины",0.64,0.8]
["Вытяжные машины",0.7,0.85]
["Ткацкие станки",0.74,0.7]
["Динильные котлы",0.58,1]
["Периодопреобразователи",0.75,"0,9 (оп)"]
["Компрессоры",0.78,0.8]
["Водонасосные",0.83,0.8]
["Вентиляторы сантехнические",0.64,0.76]
[null,"Производство полиэтилена низкого давления высокой плотности"]
["Компрессоры этилена",0.85,0.9]
[null,"Цех полимеризации"]
["Технологические линии",0.6,0.75]
["Эльма-насосы",0.5,0.8]
["Центрифуги",0.4,0.6]
["Сушилки",0.5,0.5]
[null,"Цех грануляции"]
["Грануляторы",0.8,0.8]
["Газодувки",0.45,0.7]
["Компрессоры цеха дистиляции и очистки азота",0.43,0.7]
[null,"Производство амиака и метанола"]
["Компрессоры воздушные",0.67,0.98]
["Газодувка газагенераторного цеха",0.57,0.85]
["Компрессоры газовые",0.85,0.99]
["Триплекс-насосы",0.4,0.75]
["Двигатель турбины (мототурбонасосы)",0.81,0.85]
["Экспансионные машины",0.8,0.85]
["Циркуляционные компрессоры синтеза",0.74,0.78]
["Нагнетатели кислородно-воздушные смеси (КВС)",0.82,0.86]
["Компрессоры амиачные",0.7,0.98]
["Кислорододувки",0.6,0.78]
[null,"Производство слабой азотной кислоты"]
["Трубогазодувки",0.73,0.9]
["Турбокомпрессоры газовые",0.8,0.95]
["Насосы грунтового водоснабжения",null,0.7]
["Компрессоры, насосы, вентиляторы, мешалки центрафуги (приводы с непрерывным технологическим процессом)",0.5,0.86]
[null,"Шинные заводы. Производство шин"]
["Резиносмесители, работающие на приготовление резиновой смеси",0.5,"0,85 - 0,9"]
["Резиносмесители, работающие на вулканизацию каучука",0.54,"0,85 - 0,9"]
["Вальцы под резиносмесители",0.65,"0,85 - 0,9"]
["Подогреватели на вальцы",0.56,"0,85 - 0,9"]
["Пелетайзеры",0.36,"0,85-0,9 (оп)"]
["Шприц-машины пректных агрегатов",0.7,0.8]
["Шприц-машины автокамерных агрегатов",0.53,0.7]
["Каландры обкладочные (обрезирование корда)",0.68,0.8]
["Сборочные станки",0.44,0.6]
["Вулканизаторы шин",0.05,0.4]
["Вулканизаторы автокамер и ободных лент",0.16,0.5]
["Компрессоры (синхронные двигатели)",0.93,"0,85 - 0,9 (оп)"]
["Водонасосные (водоснабжение)",0.89,0.8]
["Насосы циркуляционной и перегретой воды ",0.43,0.7]
["Насосы воды низкого давления",0.87,0.8]
["Насосы воды высокого давления",0.55,0.8]
["Вентиляторы сантехнические",0.69,0.75]
["Транспортные системы",0.25,0.45]
[null,"Производство резинотехнических изделий"]
["Агрегаты для изготовления особо прочных транспортных лент",0.11]
["Каландры для изготовления сердечников транспортных лент",0.48,0.69]
["Каландры для обкладки транспортных лент",0.28,0.51]
["Подогревательные вальцы производства транспортных лент",0.47,0.8]
["Шприц-машины производства формовой техники",0.37,0.47]
["Прессы с электрообогревом производства формовой технике при работе",0.78]
["То же при разогреве",null,1]
["Подогревательные вальцы производства формовой техники",0.43,0.58]
["Резиносмесители подготовительного цеха",0.5,0.8]
["Смесительные вальцы \"84\" подготовительного цеха",0.54,0.8]
["Шприц-машины камер 12-38 мм",0.4,0.67]
["Агрегаты для наложения наружного слоя на рукова диаметром 19-38 мм",0.28,0.74]
["Каландры подготовительного цеха обкладки",0.54,0.69]
["Каландры подготовительного цеха листования",0.36,0.52]
["1.13.Легкая промышленность","Ки","cosfi"]
["1.13.1.Предприятия первичной обработки хлопка"]
["Джины с питателем, волоконоочистители",0.8,0.82]
["Линтера, семеоголители",0.7,0.8]
["Очитсители хлопка-серца, семеочестители",0.5,0.7]
["Шнеки хлопка-серца, отходов, сеператоры, конденсаторы, приемо-подающие устройства хлопка-серца",0.4,0.65]
["Шнеки семян, элеваторы, транспортеры хлопка",0.3,0.6]
["Вентиляторы цехового транспорта хлопка-серца, отсоса от кондесаторов волокна и линта, объема волокна и линта, обеспаливания технологических машин",0.7,0.7]
["Вентиляторы дворового пневмотранспорта",0.5,0.7]
["Вентиляторы отсоса влаги от бунтов",0.6,0.7]
["Гидронасос (с электродвигателем на каждой ступени) и остальные электодвигатели гидропрессовой установки",0.4,0.7]
["Гидронасос с одним двигателем на всех ступенях",0.8,0.75]
["1.13.2.Предприятия первичной обработки джута"]
["Основные технологические машины (линии по выработки длинного и короткого волокна)",0.7,0.8]
["Транспортные устройства (шнеки, транспортеры, элеваторы)",0.4,0.65]
["Вентиляторы и насосы технологического оборудования",0.7,0.7]
["1.13.3.Предприятия первичной обработки льна, и других дубяных культур"]
["Механизмы погрузочно-разгрузочныхьработ в сырьевой зоне",0.2,0.7]
["Прессы-группировки в зоне сортировки сырья",0.6,0.75]
["Линия выроботки длинного волокна и луба",0.55,0.78]
["Линия выроботки короткого волокна и луба",0.5,0.78]
["Подъемно-транспортное оборудование производственного корпуса",0.2,0.7]
["Наружный и внутренний пневмотранспортер и вакуум-насосы пылеуборки",0.6,0.85]
["Волоконоотделительные машины",0.84,0.85]
["Обеспылевающая вентиляция",0.84,0.85]
["Насосы технологической насосной станции",0.7,0.8]
["Прессовое оборудование участков брикотирования",0.6,0.78]
["1.14.Хлопчатобумажная промышленность","Ки","cosfi"]
[null,"Прядильное производство"]
["Разрыхлительно-очистительное оборудование",0.65,0.78]
["Трепальное оборудование",0.68,0.8]
["Шабазы",0.3,0.8]
["Оборудование по переработке отходов производства",0.65,0.78]
["Чесальные машины",0.88,0.8]
["Ленточные, розничные и гребнечесальные машины",0.68,0.8]
["Мотально-тростильные машины",0.82,0.8]
["Крутильные машины кольцевого кручения",0.88,0.85]
["Крутильные машины двухстадийного кручения",0.82,0.75]
["Прядильно-крутильные машины",0.88,0.85]
["Кольцепрядильные машины",0.88,0.85]
["Прядильные машины пневмомеханического прядения без сороудаления",0.69,0.8]
["Прядильные машины пневмомеханического прядения с сороудалением",0.72,0.8]
["Прядильные машины роторного прядения",0.74,0.8]
[null,"Ткацкое производство"]
["Мотальные и уточно-перемоточные машины",0.82,0.8]
["Сновальные машины",0.67,0.8]
["Шлихтовальные машины",0.73,0.82]
["Ткацкие станки",0.82,0.75]
["Браковочные, приемо-контрольные бердоремезные, узловязательные машины",0.69,0.75]
[null,"Прядильное ниточное производство"]
["Оборудование отдела перемотки",0.66,0.8]
["Оборудование опально-мероеризационного отдела",0.68,0.75]
["Оборудование намоточного отдела",0.7,0.75]
[null,"Производство гигроскопической ваты"]
["Оборудование отдела выроботки фильтров",0.75,0.75]
["Машины для упаковки ваты",0.77,0.7]
["Ватоформовочная машина",0.77,0.7]
["Оборудование отдела стерилизации и упаковки",0.79,0.85]
["1.15.Текстильно-галантерейная и трикотажная промышленость","Ки","cosfi"]
["Лентоткацкие станки",0.64,0.7]
["Сновальные машины",0.4,0.7]
["Уточно-мотальные автоматы",0.63,0.7]
["Шнуроплетельные машины",0.65,0.7]
["Лентоплетельные машины и уточно-перемоточные автоматы",0.7,0.72]
["Гардирные челночные машины уточно-вязальные основовязательные машины",0.7,0.7]
["Гардирные машины",0.72,0.7]
["Сновальные машины",0.3,0.7]
["Круглотрикотажные и кругловязательные жакардовые машины, однофонтурные машин",0.63,0.7]
["Автомат плосковязательный контурный круглоластичная машина",0.55,0.7]
["Бобинажно-перемоточная машина",0.72,0.7]
["Рисунчатая многосистемная однофонтурная машина и автомат чулочно насосный",0.65,0.7]
["Решель-машина для изготовления гардинного полотна и кругловязальная иакотонная однофонтурная машина, двухгребенчатая основовязательная машина",0.65,0.8]
["Плосковязательная машина",0.72,0.7]
["Выпускной конвеер",0.8,0.8]
["1.16.Льняная промышленность","Ки","cosfi"]
["Льночесальное производство",0.8,0.8]
[null,"Прядильное производство"]
["Поточные линии",0.65,0.8]
["Чесальные машины",0.85,0.8]
["Гребенечесальные, ленточные и ровничные машины",0.7,0.8]
["Прядильные машины сухого прядения",0.82,0.82]
["Прядильные машины мокрого прядения",0.8,0.8]
["Сушильные машины",0.79,0.85]
["Ткацкое производство",0.73,0.84]
["Мотальные машины",0.73,0.84]
["Крутильные машины",0.82,0.81]
["Сновальные машины",0.67,0.8]
["Шлихтовальные машины",0.75,0.82]
["Ткацкие станки",0.82,0.75]
["Браковочно-мерильные машины",0.69,0.75]
["Картоносекальная мастерская",0.6,0.7]
["Цеха химической обработки ровницы и крашения пряжи",0.8,0.85]
["1.17.Пенько-джутовая промышленность","Ки","cosfi"]
[null,"Прядильное производство"]
["Поточные линии подготовки волокна",0.65,0.75]
["Чесальные машины",0.81,0.79]
["Прядильные машины",0.81,0.8]
["Крутильные машины",0.77,0.8]
["Веревочные прядевьющие и овивальные машины",0.6,0.7]
["Канатные прядивьющие и овивальные машины",0.76,0.75]
["Канатоплетенные машины",0.64,0.72]
[null,"Ткацкое производство"]
["Мотальные машины",0.71,0.8]
["Сновальные машины",0.6,0.7]
["Шлихтовальные машины",0.72,0.8]
["Ткацкие станки",0.75,0.72]
["Браковочно-учетные машины",0.66,0.7]
["1.18.Шерстяная промышленность и производство ковров","Ки","cosfi"]
[null,"Фабрика первичной обработки шерсти"]
["Оборудование цеха переработки кизячей шерсти",0.7,0.7]
["Оборудование сортировочного цеха",0.77,0.8]
["Оборудование моечно-сушильного цеха",0.73,0.7]
["Лабазы",0.3,0.74]
["Оборудование помешения рыхления свалков",0.7,0.75]
["Оборудование цеха постоянной классировки",0.44,0.85]
["Оборудование сырьевой лаборатории",0.7,0.6]
["Оборудование дезкамеры",0.7,0.7]
[null,"Аппаратная прядения"]
["Карбонизационно-красильные линии непрерывного действия для обработкт волокна",0.79,0.8]
["Трепальные машины",0.79,0.8]
["Оборудование для обработки отходов и угарно-ватирное оборудование",0.67,0.8]
["Смесовые машины",0.59,0.8]
["Кольцопрядильные суконные машины",0.8,0.83]
["Чесальные машины",0.61,0.82]
["Пневмомеханические прядильные машины",0.74,0.83]
[null,"Камвольное прядение"]
["Оборудование для обработки угаров",0.59,0.8]
["Смесовые машины",0.54,0.82]
["Чесальные машины",0.72,0.8]
["Ленточные машины",0.74,0.8]
["Гребнечесальные машины",0.86,0.77]
["Штапельные машины",0.65,0.8]
["Красильно-гладильное оборудование",0.57,0.8]
["Розничные машины",0.74,0.8]
["Кольцепрядильные машины",0.82,0.83]
["Тростильнокрутильное оборудование",0.82,0.83]
[null,"Ткацкое производство"]
["Мотально-сновальные машины",0.67,0.8]
["Шлихтовальные машины",0.67,0.8]
["Ткацкие станки (без двигателей подъема навоев)",0.8,0.75]
["Контрольно-чистельное, приборное оборудование",0.6,0.8]
["Ковровые ткацкие машины двухполотенные",0.6,0.8]
["Однополотенные ковровые ткацкие станки",0.7,0.8]
[null,"Производство тафтинговых ковров"]
["Ткацко-приготовительный отдел",0.75,0.7]
["Термофиксация",0.88,0.75]
["Тафтинг-машины",0.7,0.77]
["Латекс-машины",0.85,0.75]
["Оборудование сухой отделки",0.75,0.8]
["Печатный агрегат",0.78,0.8]
["Краскосварочное отделение",0.78,0.8]
["Установка конвекции, резки, упаковки, перемотки",0.85,0.8]
["1.19.Шелковая промышленность","Ки","cosfi"]
["Основное технологическое оборудование шелкомотального производства",0.7,0.8]
["Оборудование цеха переработки отходов коконометания",0.4,0.65]
[null,"Крутильное производство"]
["Крутильное оборудование",0.79,0.8]
["Запарное оборудование",0.65,0.8]
[null,"Ткацкое производство"]
["Уточно-перемоточное оборудование",0.7,0.8]
["Сновальные машины",0.59,0.78]
["Шлихтовальные машины",0.65,0.75]
["Ткацкие станки",0.84,0.75]
["Товарно-чистильное и браковочное оборудование",0.69,0.8]
[null,"Отделочное оборудование всех подотрослей текстильной и трикотажной промышленности"]
["Оборудование участков сухой отделки (каландры, отригальные машины. Ворсовальные, опальные)",0.75,0.82]
["Термические токоприемнки",0.75,1]
["Инфакрасные нагреватели",1,1]
["Прочие электроприемники, в том числе:"]
["отделочных линий",0.62,0.8]
["Складальное, мерильное и браковочное оборудование",0.55,0.7]
["Оборудование крашения волокна и пряжи"]
["Оборудование крашения волокна периодического действия",0.56,0.82]
["Оборудование крашения пряжи периодического действия",0.56,0.84]
[null,"Производство нетканных материалов. Фабрики иглопробивных материалов"]
["Оборудование подготовки волокна",0.65,0.75]
["Участки лабазов",0.3,0.74]
["Иглопробивные цеха, угарные участки (переработка отходов) и браковочные участки",0.7,0.75]
[null,"Фабрики вязально-прошивных материалов"]
["Участки лабазов",0.3,0.74]
["Сновательно-мотальное оборудование",0.5,0.7]
["Оборудование переработки отходов",0.7,0.75]
["Оборудование обработки отходов",0.7,0.75]
["1.20.Швейная промышленность","Ки","cosfi"]
["Швейные машины",0.6,0.62]
["Транспортеры швейных конвееров",0.68,0.8]
["Браковочно-мерильные машины",0.4,0.62]
["Раскройное оборудование",0.4,0.65]
["Утюги, прессы",0.75,0.98]
["Машины герметезации швов",0.8,0.7]
["Смесители",0.5,0.8]
["1.21.Кожгалантерейная промышленность","Ки","cosfi"]
["Дисторезальная ротационная машина и карторезальная машина",0.35,0.76]
["Электрогидравлический пресс для вырубки деталей",0.303,0.8]
["Универсальный просекальный станок, пресс гидравлический для выработки деталей и пресс карусельный механический",0.303,0.73]
["Машина для спускания краев деталей низа, браковочно-мерильная машина и полуавтомат для постановки хольнитенов",0.4,0.59]
["Машина проходная для перетяжки перчаточных кож",0.36,0.76]
["Машина раскройная четырехшкивная ленточная",0.26,0.76]
["Машина для спускания краев деталей верха",0.35,0.59]
["Машина для креймения деталий",0.28,0.58]
["Пресс для тюковки отходов",0.23,0.76]
["Высокочастотная установка",0.73,0.86]
["Пресс ддля установки мелкой фурнитуры и обжига рамочных замков",0.37,0.58]
["Машина для багировки и нарезки клинчиков портфелей, сумок",0.27,0.59]
["Машина для гибки и формирования ботанов чемоданов и машина раскройно-ленточная",0.37,0.73]
["Машина для выворотки суиок хозяйственных и дорожных",0.27,0.73]
["Машина для окраски в пачках краев деталей кожгалантерейных изделий",0.265,0.58]
["Машина швейная",0.35,"0.58"]
["1.22.Кожевенная промышленность","Ки","cosfi"]
[null,"Производство хромовых и юфтевых кож"]
["Барабан подвесной для отмоточно-зольных процессов, красильно-жировальных процессов и преддубильно-дубильных процессов",0.23,0.7]
["Машина мездрильная",0.19,0.8]
["Машина двоильно-ленточная и машина валичная отжимная",0.23,0.8]
["Машина волосоогонно-чистильная",0.27,0.88]
["Пресс для тюковки хромовой стружки",0.23,0.78]
["Шерстомойная машина",0.54,0.76]
["Агрегат для обезволошивание шкур",0.63,0.79]
["Машина строгальная",0.19,0.81]
["Машина разводная гидравлическая",0.27,0.83]
["Машина проходная шетино-дергательная",0.27,0.79]
["Сушилка внаклейку на стекло 200-рамная, прохдная сушилка и вакуумная сушилка",0.45,0.87]
["Сушилка рамная подвесная и машина намазная",0.45,0.78]
["Машина обрезная",0.23,0.59]
["Вибрационно-мягчильная машина, проходной шлифовально-обеспыливающий агрегат и машина шлифовальная",0.27,0.85]
["Машина для очистки от пыли с 2-х сторон шлифовальных кож",0.27,0.76]
["Машина поливочная, агрегат покрывного крашения щетками, а также агрегат покрывного крашения двухкратный",0.45,0.76]
["Аппретурная машина \"Ретона\"",0.45,0.79]
["Гидравлический пресс",0.3,0.87]
["Машина проходная гладильная \"Ретона\"",0.36,0.83]
["Машина тянульно-мягчильная",0.27,0.79]
["Машина для покрывного крашения и сушки кож",0.45,0.87]
["Измерительная машина и машина для клеймения кож",0.3,0.58]
["Автоматическая распылительное устройство во взрывоопасном исполнении, распылительная машина",0.54,0.79]
["Машина проходная отжимная",0.29,0.81]
["Выносной транспортер для стружки",0.25,0.54]
["Машина для обрубки краев кож",0.23,0.7]
["Непрерывная увлажнительная машина",0.36,0.76]
["Пылеотстойник",0.54,0.8]
["Проходная обеспыливающая машина с нагнетателем",0.36,0.87]
["Сушилка с агрегатами крашения щетками",0.45,0.88]
["Машина для отжига  и разварки кож","0.27",0.85]
[null,"Производство кож для низа обуви"]
["Двоильно-ленточная машина волососгонная-чистильная машина и машина валичная отжимная",0.27,0.81]
["Мездрильная машина и машина строгальная",0.19,0.82]
["Сушильно-увлажительный агрегат",0.45,0.79]
["Пресс",0.23,0.77]
["Машина для подвилки кож низа обуви, машина намазная и валичная щеточная машина для жирования кож",0.27,0.73]
["Сушильно-увлажительный агрегат для сушки и увлажения юфтевых кож внаклейку на дюральалюминевых листах",0.45,0.87]
["Барабанная разводная машина",0.36,0.8]
["Каток проходной подошвенный",0.54,0.8]
["Машина для измерения площади жестких кож",0.36,0.73]
["Барабан подвесной преддубильно-дубильных процессов",0.23,0.7]
["1.23.Обувная промышленность","Ки","cosfi"]
["Разруб и обработка низа"]
["Пресс для разруба материалов низа",0.33,0.65]
["Машина для выравнивания низа обуви",0.36,0.7]
["Машина для тиснения и перфорации обуви",0.38,0.8]
["Машина для шкуренияи шлифовки деталей низа обуви",9.43,0.78]
["Машина для фрезирования площадки на ход по верху",0.43,0.78]
["Машина для взъерошивания (фрезерования) подошв по периметру",0.37,0.75]
["Машина для фрезерования подошв в печках",0.24,0.85]
["Машина для холодной полировки",0.42,0.7]
["Машина для обеспыливания контура подошв",0.44,0.7]
["Машина для опускания краев деталий низа",0.47,0.6]
["Машина для профилирования подошв площади",0.36,0.68]
["Машина для клеймения размеров",0.31,0.95]
["Машина для вырезания желоба в полустельках",0.39,0.72]
["Машина для приклеевания ступенаторов",0.59,0.51]
["Машина для намазки клеем пяточной части",0.5,0.68]
["Машина для склеевания деталей",0.39,0.52]
["Машина для активизации клеевых пленок на подошвах",0.6,0.95]
["Машина для склеевания подошв с каблуками",0.34,0.71]
["Машина для вырезания подошв по контору",0.43,0.6]
["Машина для снятия фаски с пяточной части стелек",0.5,0.8]
["Машина для формирования подошв стелек",0.34,0.68]
["Сушилка для клеевой пленки на стельках",0.44,0.46]
["Конвеер вырубной ленточной",0.55,0.65]
["Конвеер для обработки деталей низа",0.51,0.52]
[null,"Закройный цех"]
["Пресс для верхнего края",0.35,0.65]
["Пресс для раскроя текстильных материалов",0.31,0.77]
["Машина для выравнивания края",0.46,0.75]
["Конвеер закройный ленточный для текстиля",0.4,0.55]
["Машина для клеймения деталей верха обуви",0.77,0.95]
["Конвеер заготовочный ленточный",0.54,0.81]
["Конвеер закройный ленточный для верхних кож",0.45,0.53]
[null,"Цех сборки заготовок (швейный)"]
["Машина для опускания краев деталей верха заготовок",0.44,0.7]
["Швейная машина для сострачивания деталей верха и машина для разглаживания швов задников",0.47,0.7]
["Машина для загибки краев деталей верха, машина для всавки блочек и швейная машина",0.44,0.54]
["Горячее формирование деталей верха",0.61,0.75]
["Пресс для тиснения и перфорации",0.38,0.8]
["Пресс для дублирования (вклеивания деталей верха обуви)",0.68,0.95]
[null,"Цех сборки обуви"]
["Увлажительная камера заготовок",0.54,0.93]
["Машина для чистки колодок, полировка подошв",0.3,0.72]
["Пресс для прикрепления подошв",0.36,0.54]
["Машина для вытяжки и формирования задников",0.69,0.95]
["Машина для крепления гвоздями деталий низа",0.54,0.54]
["Машина для термоувлажнения",0.73,0.95]
["Машина для обтяжки и клеевой затяжки насосной пусковой части заготовок",0.47,0.82]
["Машина для затяжки генечной части заготовок",0.43,0.95]
["Машина для затяжки насосной пучкавой части обуви",0.5,0.82]
["Машина для затяжки пяточной части заготовок",0.3,0.65]
["Машина для клеевой затяжки пяточной части заготовок",0.52,0.82]
["Машина для затяжки пяточной части заготовок",0.46,0.81]
["Машина для затяжки бочков и пяточной части гвоздями",0.55,0.59]
["Машина  для формирования следа обуви",0.49,0.81]
["Сушилка для обуви",0.45,0.65]
["Элеватор (хранение обуви)",0.1,0.46]
["Машина для прикрепления каблуков, камера дя аппаратирования верха обуви и машина для шкурения плассмасовых каблуков",0.32,0.68]
["Машина для обрезки излишней кромкм",0.5,0.6]
["Сушилка, первоя и вторая намазка клеем",0.44,0.68]
["Термоактиватор (активизация клеевых пленок)",0.6,0.95]
["Пресс для склеивания подошв с каблуками",0.34,0.71]
["Машина для фрезерования подошв ",0.37,0.75]
["Машина для шлифования каблуков",0.53,0.82]
["Машина для снятия обуви с колодок",0.5,0.73]
["Машина для утюжевания верха обуви",0.31,1]
["Машина для разглаживания верха",0.4,1]
["Машина для разглаживания голени",0.5,1]
["1.24.Меховая промышленность","Ки","cosfi"]
[null,"Серийно-красильное производство"]
["Баркас с подогревателем и мешалка переносная Н/О",0.21,0.76]
["Раводная валичная машина",0.39,0.79]
["Рубильная машина",0.39,0.79]
["Проходная шерстерезная машина",0.15,0.79]
["Центрифуга",0.39,0.87]
["Линия непрерывной обработки",0.445,0.8]
["Загрузочный транспортер",0.45,0.58]
["Машина для мойки и обезвреживания",0.23,0.88]
["Мездрильная машина",0.27,0.8]
["Машина для уменьшения толщины кожевой ткани",0.39,0.76]
["Машина отжимная",0.45,0.83]
["Отжимной пресс",0.2,0.83]
["Жировальная машина",0.2,0.76]
["Мялка молотковая",0.45,0.79]
["Агрегат анилинового крашения",0.5,0.86]
["Сушилка концевая ремная",0.59,0.76]
["Проходная разбивочная машина",0.45,0.77]
["Стригальная машина",0.3,0.8]
["Барабан комбинированный для откатки",0.28,0.8]
["Сетчаты барабан",0.28,0.77]
["Чесальные машины",0.54,0.77]
["Намазная машина",0.28,0.76]
["Машина гладильная",0.38,0.8]
["Машина для тяжки, разбивки шкурок норки",0.37,0.64]
["Подвесная петельная машина",0.45,0.82]
["Машина проходная для склеивания на тканевой основе",0.27,0.59]
["Станок для заточки дисковых ножей",0.2,0.76]
["Колотильная машина и 2-х барабанная чесальная машина",0.45,0.76]
["Вибрационно-мягчильная машина \"Полиса\" ми шлифовальная мягчительная машина",0.23,0.83]
["Машина для растяжки шкурок норки",0.23,0.73]
["Измерительная машина",0.3,0.64]
["Гидропресс",0.18,0.84]
["Сушилка для подсушки",0.36,0.73]
["Обрезная машина",0.23,0.59]
["Аппарат для обезжиревания",0.27,0.83]
["Машина для химической чистки",0.3,0.87]
["Адсорбер",0.45,0.72]
["Нитроагрегат",0.45,0.84]
["Щеточная машина",0.36,0.76]
["Скорняжная машина",0.45,0.54]
[null,"Скорняжно-пошивочное производство"]
["Агрегат для опарки шапок и агрегат для правки шапок",0.225,0.78]
["Сушилка",0.58,0.73]
["Машина маркеровочная, машина для измерения размеров головных уборов и машина для заполнения реквизитов на ленточке",0.23,0.56]
["Машина для чистки и обжига",0.27,0.54]
["Машина электрозакройная",0.33,0.64]
["Пресс",0.23,0.72]
["Автомат для печатания ярлыков",0.28,0.53]
["Механическая линейка для обрезания полотен при настилании",0.23,0.53]
["Машина для вырезания наружных контуров",0.3,0.54]
["Машина для высекания внутренних конткров, лекал, машин для высекания фигурных ответстий в лекалах, утюг, станок для клеймения срезов лекал, машина для резки карточных заготовок лекал из рулона",0.23,0.58]
["Пресс гидравлический и пачковязательная машина",0.23,0.59]
["Машина раскройная четырехшкивная ленточная",0.27,0.64]
["Машина фотоэлектронная для измерения площади лекал",0.27,0.54]
["Установка для скоростного копирования лекал",0.27,0.72]
["Машина швейная 12-ти игольная для стяжки ватина",0.36,0.73]
["Щетка механическая для чистки изделий",0.23,0.76]
["Швейная машина различных классов",0.36,0.58]
["Механическая линейная для обрезки и клеймения полотен при настелании",0.3,0.54]
["Автомат для печатания контрольно-маркировочных талонов",0.27,0.59]
[null,"Транспортные стедства"]
["Установка для перекачки мездры",0.54,0.86]
["Установка с насосами для повторного использования стоков",0.36,0.79]
["Транпортер для опилок",0.36,0.76]
["Конвееры отделочные",0.36,0.76]
["Перекидчик",0.23,0.76]
["Бункер для опилок и лоскута",0.38,0.64]
["Конвеер и транспортер механический для хранения и трансортирования лекал",0.45,0.76]
["Механизированный настилочный стол с решающейся этажеркой",0.36,0.58]
["Элеватор для хранения кроя",0.27,0.59]
["Механизированная вешалка",0.27,0.64]
["1.25.Промышленность искуственных кож и пленочных материалов","Ки","cosfi"]
[null,"Производство синтетической кожи"]
["Линия для подготовки и смешивания синтетических волокон и линия для формирования лицевого покрытия синтитической кожи с эксперементальной камерой предкоагуляции",0.675,0.76]
["Агрегат для формирования волокнистого слоя и предворительного иглопркалывния",0.63,0.87]
["Агрегат для термоусадки и агрегат для дублирования",0.63,0.77]
["Линия для пропитки волокнистой основы и агрегат для промывки",0.68,0.79]
["Машина сушильно-ширильная",0.63,0.8]
["Агрегат красильно-сушильный для отделки",0.5,0.76]
["Щипальная машина с кондесатором, машина для набивки шерсти в мешки",0.45,0.77]
["Шлифовальная машина и двоильно-ленточная машина",0.54,0.87]
[null,"Производство столовой клеенки с ПВХ покрытием кашировальным методом"]
["Двухсталийный смеситель и двухроторный смеситель",0.54,0.89]
["Червячный асциллирующий смеситель",0.63,0.68]
["Червячный пресс-кранолятор",0.63,0.87]
["Установка пневмотранспортера и диспергатор для перетирования пегментов",0.63,0.8]
["Вакуум-Насос",0.63,0.86]
["Тепловая станция и диспергатор для перетирования наполнителей",0.63,0.86]
["Весы автоматические",0.5,0.59]
["Копировальная машина",0.67,0.77]
["Печатная 4-х красочная машина",0.5,0.77]
["Реактор емкостью до 1250 л",0.63,0.77]
["Планетарный смеситель",0.55,0.76]
["Установка для тиснения",0.68,0.86]
["Каландр отделочный",0.49,0.87]
["Машина для разблокировки клеенки",0.57,0.76]
["Машина ширильно-цепная",0.58,0.77]
[null,"Цех рекуперации"]
["Вентиляторы технологической линии",0.7,0.89]
["Насосы технологической линии",0.8,0.76]
[null,"Производство винидуританиевой кожи"]
["Контакт-дисельвер",0.63,0.8]
["Краскотерка и мельница тонкого помола",0.54,0.86]
["Вакуум-синусдисольвер",0.63,0.83]
["Вакуум-мешалка",0.55,0.76]
["Вакуум-насос",0.63,0.76]
["Ленточно-шлифовальный станок",0.45,0.87]
["Мяльный агрегат с распределительным шкафом",0.54,0.77]
["Комбинированная браковочно-перемонтальная машина",0.45,0.83]
["Тепловая установка",0.63,0.89]
["Браковочно-перемонтальная машина для подложки",0.47,0.83]
["Автоматическая тандем-установка для нанесения покрытия",0.68,0.87]
[null,"Производство резины"]
["Агрегат 4-х дисковый для резки синтетического каучука и нож гидравлический",0.23,0.85]
["Вальцы 800 мм рафинирующие и резиносмеситель",0.55,0.8]
["Камера механизированная для разогрева каучука",0.54,0.77]
["Вальцы смесительные и вальцы подогревательные ",0.55,"0,85 км"]
["Смеситель и краснотерка 3-х валковая",0.54,0.79]
["Одночервячная машина",0.4,0.8]
["Штамп-автомат",0.35,0.72]
["Пресс карусельный вулказизационный",0.23,0.75]
["Вулканизационный пресс гидравлический",0.23,0.75]
["Двоильно-ленточная машина ",0.45,0.82]
[null,"Производство регенератора"]
["Девулканизатор непрерывного действия",0.54,"0,85 емк"]
["Бункер с питателем",0.54,0.75]
["Реактор-смеситель",0.54,0.88]
["Бункер м ворошителем",0.54,0.59]
["Дозатор с весовым контролем",0.23,0.73]
["Буферная емкость для регенератной крошки с питателем",0.63,0.73]
["Вальцы 800 мм дробильные",0.55,"0,85 емк"]
["Вальцы размалывающие и рафинирующие",0.55,0.8]
["Мельница тонкого измельчения",0.53,0.88]
["Сито вибрационное однояростное",0.63,0.59]
["Дробилка молотковая",0.63,0.74]
[null,"Производство картона и кожкартона"]
["Гидроразбиватель и коническая мельница",0.72,0.89]
["Машина для предварительного измельчения отходов и длиносеточная машина",0.68,0.88]
["Аппарат для работы под налив и реактор",0.63,0.83]
["Кондукс тонкого размола",0.52,0.88]
["Емкость для массы с мешалкой и реактор с рамой мешалкой",0.63,0.8]
["Пресс для вырубки стелек и машина для раскроя картона на коробки",0.23,0.75]
["Машина для сшивки коробок",0.23,0.54]
["Горизонтальный транспортер",0.54,0.73]
["Измечительная машина",0.52,0.9]
["Мельница с металлическими дисками",0.52,0.6]
["Циклические чаны с мешелкой",0.54,0.79]
["Мельница с базальтовыми дисками",0.52,0.8]
["Конический рафинер и чаны с мешалкой",0.54,0.9]
["Двухстоточная машина",0.68,0.86]
["Машина для резания рулонного картона на листы",0.58,0.87]
["Машина для тиснения",0.45,0.88]
["Машина для резания рулонного картона на ленты",0.375,0.8]
["Линия для упаковки листов картона",0.575,0.75]
["Малая краскотерочная машина",0.54,0.73]
["Гидроразбиватель и коническая мельница",0.63,0.88]
["Машина для предварительного измельчения кожеотходов и кондуксы",0.65,0.88]
["Коническая мельница. Бассейн, дезенинтегратор и виброгрохот",0.63,0.8]
["Гидропульпер",0.63,0.8]
["Намоточная машина",0.75,0.83]
["Кондуксы",0.53,0.88]
["Центробежный очиститель",0.63,0.76]
["Машина для мойки фетров",0.54,0.75]
["Длиносеточная машина",0.68,0.88]
["Установка для центрования и обрезки кромок",0.68,0.85]
["Каландор отделочный и намоточная машина",0.68,0.83]
["Шлифовальная машина с системой отсоса пыли",0.45,0.85]
["Оборудование для предварительной сортировки",0.45,0.75]
["Машина для резки картона",0.3,0.85]
["Тионильный коландр",0.68,0.88]
["Бассейны",0.8,0.89]
["Реакторы, аппараты цельносварные, емкости для массы",0.7,0.8]
[null,"Вырубочно-формовочный цех"]
["Автомат для вырубки задников и автомат для спускания края задников",0.3,0.76]
["Прессы для формирования и вырубки стелек и простилок и машина для шкурения стелек",0.23,0.76]
["Машина для спускания края деталей",0.32,0.59]
["Машина для формирования стелек",0.32,0.76]
["Машина для связи стелек",0.32,0.54]
["Машина для раскроя картона для каробок",0.225,0.73]
["Машина для сшивки коробок",0.225,0.54]
["1.26.Фарфоро-фаянсовая промышленность","Ки","cosfi"]
["Дробилки и вальцы грубого помола",0.35,0.75]
["Дезинтеграторы",0.65,0.75]
["Бегуны, штатомойки, смесители сухих компонентов, мшалки",0.65,0.7]
["Грохоты вибрационные",0.7,0.7]
["Сита",0.5,0.7]
["Сепараторы",0.4,0.65]
["Питатели",0.3,0.65]
["Шкивы электромагнитные",0.65,0.7]
["Машины глинорезольные",0.7,0.7]
["Прессы, вакуумпессы",0.55,0.7]
["Фильтры-прессы",0.58,0.7]
["Барабаны сушильные автоматизированные, центрифуги, бетоносмесители",0.4,0.7]
["Дозаторы весовые автоматизированные",0.3,0.7]
["Полуавтоматы для формовки капселей, насосы мембранные, установки для литья изделий",0.66,0.7]
["Дозаторы весовые автоматизированные",0.3,0.7]
["Полуавтоматы для формовки капселей, насосы мембранные, установки для литья изделий",0.66,0.7]
["Полуавтоматы для формовки плоских изделий и станки для калибровки гипсовых форм",0.4,0.7]
["Полуавтоматы для формирования полых изделий, блюд, тарелок",0.58,0.7]
["Мельницы",0.66,0.8]
["Сушилка",0.65,0.8]
["Автоматы для литья полых изделий, полуавтоматы оправочные, обдувка, глазурование. Шлифовки, декоррование, поточные м автоматизированные изготовление чашек, автомат для печати",0.7,0.7]
["Полуавтоматы для отводки плоских изделий, упаковки стенки для печати через сетку",0.55,0.7]
["Дробилки шековые лобораторные растворомешалки",0.3,0.7]
["Электрические печи лабораторные",0.7,1]
["1.27.Валяльно-войлочная промышленность","Ки","cosfi"]
[null,"Приготовительный цех"]
["Трепальные машины, шипально-замасливающие, обрезепеющие и машины для разработки свалков нефти",0.68,0.8]
["Питатель универсальный",0.65,0.78]
["Смесовые машины",0.59,0.8]
[null,"Чесально-сновальный цех"]
["Чесальные машины",0.73,0.82]
["Свойлачивающие полуавтоматы",0.69,0.75]
["Свойлачивающие машины",0.56,0.7]
["Машины катальные",0.66,0.75]
["Станки для расправки основы, точильно-пропиловочные",0.75,0.8]
[null,"Участок обработки отходов"]
["Оборудование для обработки отходов",0.83,0.75]
[null,"Фабрика валяной обуви"]
["Молотовые машины",0.69,0.8]
["Красильные аппараты",0.81,0.8]
["Станки ролико-растяжные, рычажно-растяжные, насадочно-расколодочные, расправочно-отжимные",0.7,0.8]
["Сушильные камеры",0.7,0.8]
[null,"Фабрики по производству войлока и полировальных кругов"]
["Универсально свойлочные машины",0.47,0.8]
["Кисловочные машины",0.82,0.87]
["Красильные аппараты",0.8,0.8]
["Сушильно-ширильные машины",0.7,0.8]
["Сушильные камеры и сушилки для кругов",0.75,0.8]
[null,"Отделочный цех"]
["Станки для полировки, обрезки, шлифовки валяной обуви",0.5,0.75]
["Машины для комплексной отделки поверхности валенок с электро-опаливанием",0.9,0.97]
["Машины для сухой отделки",0.62,0.8]
["Машины для обкатки войлочных полировальных кругов",0.8,0.86]
["Прнсса гидравлические",0.5,0.86]
[null,"Цех обрезинивания"]
["Вальцы подогревательные",0.8,0.8]
["Пресса электрогидравлические",0.5,0.86]
["Пресса-автоматы для горячей вулканизации",0.8,1]
["Гидропривод",0.75,0.8]
["Участок строительного войлока, машины для разробртки войлочного лоскута",0.8,0.85]
["1.28.Предприятия по изготовлению техоснастки и пласмасовой фурнитуры","Ки","cosfi"]
["Сверлийные, точильно-шлифовальные резьбонарезные, зубофрезерные и зубодолбежные станки",0.16,0.6]
["Кузнечно-прессовое оборудование, гидравлические прессы, термоавтоматы",0.65,0.8]
["Насосы масляные гальваники и окрасочных цехов"]
["Ножницы гибочные оборудование, мостовые краны литейных цехов",0.45,0.65]
["Галтовочное и очистные барабаны, сварочные транформаторы ручной сварки, волочильные и протяжные станки, решетка выбивная",0.25,0.65]
["Трансформаторы для полуавтоматической и автоматической сварки, питатели дисковые",0.4,0.55]
["Токарные станки, автоматы и полуавтоматы, металлообрабатывающие станки литейного производства",0.2,0.6]
["Фрезерные. Строительные расточные станки",0.17,0.65]
["Кран-балки, тельферы, лифты",0.3,0.5]
["Сушильные шкафы, камеры, печи сопротивления",0.8,1]
["Кран-балки, тельферы, лифты, станки перевообрабатывающие",0.3,0.6]
["Дымососы печей, окрасочные камеры, индукционные печи высокой частоты",0.7,0.8]
["Машины консольные для центробежного литья",0.7,0.8]
["Агрегаты гальванического покрытия",0.6,0.9]
["Пневмотранспорт деревообделочного оборудования. Шаровые мельницы, дробилки комбинированные",0.85,0.85]
["Питатели вибрационные и бункеры с вибрационными питателями",0.98,0.6]
["Барабаны сушильные, элеваторы ковшовые",0.6,0.7]
["Конвееры ленточные",0.5,0.7]
["Бегуны смешивающие",0.7,0.65]
["Питатели качающиеся",0.6,0.8]
["Установки магнитной сепарации",0.4,0.8]
["Индукционные печи низкой частоты",0.7,0.35]
[null,"Вспомогательные службы"]
["Подсобное оборудование прядильно-ткацких производств (валичные, точильные, клееварки)",0.4,0.7]
["Внутрицеховой транспорт непрерывный",0.4,0.75]
["Электрические краны, штабеллеры",0.3,0.75]
["Оборудование химических станций и красковарок, емкостей с мешалками",0.5,0.76]
["Холодильные станции (низковольтные токоприемники кроме насосов и холодильных машин)",0.75,0.84]
["Градирни",0.7,0.8]
["Оборудование складов сырья и химикатов",0.25,0.75]
["Оборудование пожарных депо",0.3,0.78]
["Лаборатории",0.3,0.75]
["Центральные ремонтные и прочие мастерские",0.3,0.8]
["Столовые:"]
["а) электроплиты и электрофритюрницы",0.65,1]
["б) электрические мармиты, тепловые шкафы, электросковороды и тепловые стойки",0.5,1]
["в) прочее электрооборудование",0.3,0.7]
["Зарядные станции тяговых аккумуляторов",0.4,0.75]
["Раздел II. Расчетные коэффициенты электрических нагрузок (cosfi и Кс) по установке, процессу, цеху, предприятию в целом"]
[]
["2.1.Черная металлургия","cosfi","Кс"]
["По установке непрерывной разливки стали (УРНС) в целом",0.7,0.7]
["Аглофабрики",null,"0,5 - 0,7"]
["Коксохимический завод с углемойкой без сероочистки",null,0.3]
["Доменный цех","0,77 - 0,94",0.6]
["Мартеновский цех с котлами утилизаторами",0.74,0.3]
["То же без котлов утилизаторов",null,0.2]
["Блюминг с нагревательными колодцами:"]
["Главный привод",null,0.75]
["Механизмы и краны",null,"0,35 - 0,4"]
["Всего по стану",null,"0,4 - 0,6"]
["Заготовочный стан 900",null,"0,6 - 0,65"]
["Трубопрокатный стан (агрегат Штифеля 130-360 мм)","0,47 - 0,58",0.6]
["Прошивной стан 250-I",null,0.36]
["Автомат-стан 250-I",null,0.35]
["Редукционный и калибровочный станы 140",null,0.19]
["Калибровочный стан и механизмы трубоотделки",null,0.59]
["Сварочные трансформаторы дуговой сварки",0.2,0.4]
["Ламповые генераторы индукционых печей высокой частоты",null,0.65]
["Двигатель-генераторы индукционных печей высокой частоты",null,0.8]
[null,"Общезаводские установки и механизмы"]
["Насосы","0,6 - 0,7","0,75 - 0,85"]
["Компрессоры",0.65,0.8]
["Механическое станочное оборудование",0.16,"0,5 - 0,6"]
["Деревообрабатывающие станки",0.55,0.75]
["Котельная",0.6,0.75]
["Сантехвентиляция","0,6 - 0,7","0,7 - 0,8"]
["Внутреннее освещение производственных цехов","0,85 - 0,95","0,95 - 1"]
["Внутреннее освещение вспомогательных цехов",0.9,1]
[null,"Метизное производство. Сталепроволочное и железопроволочное производство"]
["Волочильные станы","0,3 - 0,45","0,8 - 0,87"]
["Электропечи сопротивлеия для термической обработки","0,6 - 0,65",1]
["Производственные вентиляторы и воздуходуйки",0.65,0.75]
["Центробежные насосы",0.6,0.7]
["Краны и тельферы",1,0.65]
["Сварочные аппараты",0.05,0.6]
["Расточной станок",0.14,0.5]
["Сверлийный станок",0.14,0.5]
["Заточной станок",0.14,0.5]
["Пилоножеточный станок",0.14,0.5]
["Шлифовальной станок",0.14,0.5]
[null,"Прочее оборудование"]
["Сварочные трансформаторы ",0.2,0.399]
["Однопостовые сварочные двигатель-генераторы",0.2,0.399]
["Вентиляторы сантехнические",0.65,0.8]
["Вентиляторы технологические",0.5,0.69]
["Компрессоры",0.65,0.8]
["Дымососы ",0.9,0.901]
["Насосы водяные",0.7,0.8]
["Механизмы на сплаве:сплоточные машины",0.6,0.69]
["Сортировочные машины",0.6,0.69]
["Сортировочно-формовочные машины",0.65,0.69]
["Гидроускорители",0.65,0.69]
["Потокообразователи",0.7,0.8]
["Барабанные ускорители",0.3,0.554]
["Троповые ускорители",0.5,0.6]
["Вспомогательные механизмы автомат-стана 250-I",null,0.45]
["Рельсобалочный стан",null,"0,5 - 0,6"]
["Сортовые станы 300","0,87 - 0,97",0.5]
["Мелкосортные и проволочные станы",null,0.5]
["Тонколистовый стан включая отжиг",null,0.5]
["Преобразовательный агрегат главного подъема доменного цеха ",0.85,0.5]
["Ремонтные и вспомогательные цехи","0,7 - 0,93","0,4 - 0,5"]
["2.2.Лесная и деревообрабатывающая промышленность","cosfi","Кс"]
["Цеха и заводы лесозаготовительных предприятий:"]
["лесопильные цеха и заводы (2-х, 4-х, 6-ти и 8-ми рамные)","0,645 - 0,69","0,36 - 0,44"]
["Тарные цеха",0.6,"0,36 - 0,4"]
["Деревообрабатывающие цеха (оконных и щитовых блоков)",0.645,"0,3 - 0,5"]
["Цех древесно-волокнистых",0.69,0.47]
["2.3.Легкая промышленность","cosfi","Кс"]
["Фабрики вязально-прошивных материалов:"]
["Цеха подготовки волокна",0.75,0.65]
["Браковочные цеха",0.73,0.7]
["Нитепрошивные и холстопрошивные цеха",0.77,0.75]
["Фабрики клееных материалов:"]
["Цеха подготовки волокна",0.75,0.65]
["Цеха клееных материалов",0.79,0.65]
["2.4.Горнодобывающая промышленность","cosfi","Кс"]
["Угольные шахты"]
["По цеху (установки и.т.п) в целом"]
["Клетьевый подъем дренажной шахты",0.7,0.7]
["Корпус драбления",0.7,0.6]
["Сушильный корпус",0.75,0.65]
["Радиальные сгустители",0.75,0.65]
["Погрузка угля",0.75,0.4]
["Шламовое хозяйство",0.75,0.7]
["Околоствольный двор",0.7,"0,6 - 0,7"]
["Собственные нужды скиповых угольных подъемников",0.7,0.7]
["Клетьевые подъемники",0.7,0.7]
["Технологический комплекс",0.7,"0,6 - 0,7"]
["Котельная",0.7,0.7]
["Калориферная",0.75,0.7]
["Насосная",0.7,"0,7 - 0,8"]
["Административно-бытовой комбинат",0.7,0.6]
["Прочие мелкие установки",0.7,0.7]
["Очистные работы",0.6,0.4]
["Подготовительные работы",0.9,"0,4 - 0,7"]
["Прочие механизмы",0.7,0.7]
["2.5.Нефтеные и нефтеперерабатывающая промышленность","cosfi","Кс"]
["По установке, процессу в целом:"]
["Компрессорные станции","0,8 - 0,85","0,85 - 0,9"]
["Глубинонасосные установки","0,5 - 0,8","0,45 - 0,6"]
["Насосные станции по перекачке воды","0,75 - 0,85","0,6 - 0,8"]
["Насосные станции по перекачке нефти","0,7 - 0,8","0,6 - 0,7"]
["Бурящиеся буровые","0,6 - 0,75","0,25 - 0,7"]
["Нефтедобывающий район в целом","0,7 - 0,8","0,3 - 0,6"]
["Электрообесоливающая установка при установочной мощности, кВт:"]
[130,0.7,0.55]
[350,0.85,0.8]
["Депарафинизация масел",0.85,0.95]
["Атмосферно-вакуумная трубчатка с электроприводом",0.88,0.8]
["Вторичная перегонка",0.85,0.95]
["Фенольные установки",0.85,0.95]
["Термический крекинг",null,0.85]
["Азестропная установка",null,0.4]
["Алкилирование",0.86,0.65]
["Газофракционирующая установка",0.84,0.7]
["Каталитический крекинг",0.9,0.85]
["Сернокислотная очистка",null,0.3]
["Гидроформинг",null,0.5]
["2.6.Химическая промышленность","cosfi","Кс"]
[null,"Подготовительный цех, склады сырья и готовой продукции"]
["Резиносмесители подготовительного цеха",0.8,0.68]
["Пелетайзеры",0.85,0.75]
["Компрессоры",0.85,0.7]
["Транспортное оборудование ",0.65,0.35]
["Вентиляция",0.8,0.65]
["Технологическое оборудование",0.75,0.4]
["Двигатель-генераторы ",0.8,0.7]
["Подъемники",0.45,0.4]
[null,"Зарядная станция для электрокар и погрузчиков"]
["Технологическое оборудование",0.5,0.25]
["Зарядные агрегаты",0.8,0.625]
[null,"Подготовительное отделение"]
["Технологическое оборудование",0.6,0.45]
["Внутризаводской транспорт",0.75,0.65]
["Пневмо транспорт",0.8,0.7]
["Вентиляция",0.8,0.7]
[null,"Кордочесальное отделение"]
["Технологическое отделение",0.77,0.55]
["Вентиляция",0.8,0.7]
["Пневмотранспорт ",0.8,0.7]
[null,"Участок чистки и точки валков"]
["Станки",0.65,0.6]
["Вентиляция",0.8,0.7]
[null,"Участок приготовления эмульсии"]
["Технологическое оборудование",0.7,0.65]
["Вентиляция",0.8,0.7]
[null,"Прядильно-крутильный цех"]
["Технологическое оборудование",0.73,0.52]
["Вентиляция",0.8,0.7]
[null,"Ткацкое отделение"]
["Технологическое оборудование",0.6,0.4]
["Вентиляция",0.8,0.65]
[null,"Отделение асбестовых набивок"]
["Технологическое оборудование",0.67,0.4]
["Вентиляция",0.8,0.7]
[null,"Прессовое отделение"]
["Технологическое оборудование",0.62,0.46]
["Электрообогрев прессов",0.95,0.8]
["Установка ТВЧ",0.6,0.8]
["Внутризаводской транспорт",0.8,0.61]
["Вентиляция",0.8,0.65]
[null,"Конденсатные установки"]
["Насосы",0.8,0.75]
[null,"Производство паронита и изготовление формовочных масс"]
["Массомешалки",0.8,0.6]
["Вертикальные паронитовые вальцы и отбр.устройства",0.75,0.62]
["Вакуум-насосы РМК-3",0.8,0.45]
["Прочее технологическое оборудование",0.7,0.6]
["Электрообогрев прессов",0.95,0.8]
["Металлорежущие станки",0.8,0.18]
["Сантехническое оборудование",0.8,0.65]
["Пневмотранспорт",0.8,0.7]
["Транспортеры, шнеки, весовая, дозировки, лебедки",0.7,0.6]
[null,"Лабораторно-бытовой корпус"]
["Лабораторное оборудование",0.65,0.6]
["Термические приемники",0.95,0.6]
["Вентиляторы сантехнические",0.8,0.7]
["Цех производства транспортных лент и приводных ремней (высоковольтные двигатели)",0.8,0.67]
["То же (низковольтные двигатели)",0.7,0.4]
["Цех производства формовой техники без учета электропроцессов",0.63,0.39]
["То же с учетом электропроцессов",0.8,0.67]
["Подготовительный цех",null,0.58]
["Цех спецшлангов ( в том числе без дорновых рукавов)",0.57,0.4]
["Цех спиральных и буровых рукавов",0.6,0.3]
["Цех напорных рукавов",0.62,0.32]
["Цех клиновидных ремней",0.63,0.39]
[null,"Шинные заводы"]
["Подготовительный цех (высоковольтные двигатели)","0,85 - 0,9 (емк)",0.7]
["То же (низковольтные двигатели)",0.65,0.65]
["Сборочный цех",0.65,0.5]
["Цех каландров (высоковольтные двигатели)","0,85 - 0,9",0.65]
["То же (низковольтные двигатели)",0.65,0.45]
["Автокамерный цех (высоковольтные двигатели)","0,85 - 0,9 (емк)",0.8]
["То же (низковольтные двигатели)",0.75,0.4]
["Цех вулканизации",0.55,0.35]
[null,"Производство полиэтилена"]
["Цех очистки этилена",0.9,0.9]
["Цех полимеризации",0.75,0.5]
["Цех дистиляции и очистки азота",0.8,0.75]
["Цех грануляции",0.8,0.75]
["Цех катализации",0.65,0.85]
["Цех легковоспломиняющихся жидкостей",0.75,0.9]
[null,"Производство амиака и метанола"]
["Цех разделения оздуха",0.95,0.87]
["Газовый цех (на природном газе)",0.8,0.87]
["Газовый цех (на газогенераторном газе)",0.8,0.65]
["Цех холодильных установок",0.9,0.79]
["Цех компрессии",0.9,0.87]
["Цех монознатоламиновой очистки",0.8,0.74]
["Цех синтеза амиака",0.85,0.87]
["Цех водной очистки",0.8,0.89]
["Цех медно-амиачной очистки",0.85,0.8]
["Цех синтеза метанола",0.7,0.81]
["Цех сероочистки",0.64,0.8]
["Цех конверсии окиси углерода",0.8,0.77]
["Цех ректификции метанола",0.72,0.5]
[null,"Производство капронового волокна"]
["Химический цех",0.8,0.6]
["Прядильный цех (с учетом динильных котлов)",0.75,0.65]
["Крутильный цех",0.75,0.7]
["Отделочный цех",0.75,0.7]
["Бобмнажно-перемоточный цех",0.75,0.8]
["Цех ренегенерации отходов",0.7,0.65]
[null,"Кордное производство"]
["Химический цех",0.7,0.55]
["Прядильный цех ",0.8,0.7]
["Крутильный цех",0.8,0.7]
["Ткацкий цех",0.75,0.85]
[null,"Производство центрифугального шелка (вискозная технология)"]
["Химический цех",0.7,0.55]
["Прядильный цех (без электроверетен)",0.75,0.65]
["Отделочный цех",0.75,0.65]
["Бобмнажно-перемоточный цех",0.7,0.8]
[null,"Штапельное производство (вискозное производство)"]
["Химический цех",0.7,0.6]
["Прядильно-отделочный цех",0.8,0.75]
[null,"Производство ацетатного шелка"]
["Химический цех",0.65,0.9]
["Прядильный цех ",0.7,0.85]
["Крутильный цех",0.65,0.7]
["Цех регенерации ацетона",0.8,0.9]
["Водонасосная",0.8,0.75]
[null,"Цех слабой азотной кислоты"]
["Цех слабой азотной кислоты при повышеном давлении",0.95,0.86]
["То же при нормальном давлении",0.91,0.78]
[null,"Заводы по производству хлора, электролитической каустической соды, хлоропродуктов и органических продуктов"]
["В целом по заводу исключая электролиз хлора и каустической соды",0.9,"0,45 - 0,6"]
["Электролиз (серии ванн) производство хлора и каустической соды",0.9,1]
["2.7.Полиграфическая промышленность","cosfi","Кс"]
["Наборный цех",0.8,0.63]
["Ротационный цех в целом",0.7,0.54]
["Цех изготовления офсетных форм в целом",0.85,0.54]
["Цех глубокой печати в целом",0.75,0.58]
["Брошюровочный цех в целом",0.65,0.66]
["Печатный цех в целом",0.72,0.47]
["Переплетный цех в целом",0.54,0.5]
["Печатные машины \"Пламаг\" и \"Вимаг\" (газеты)",0.24,"0,5 - 0,35"]
["Печатные машины ГА, ГА-2, и ГАУ (газеты)",0.4,0.7]
["Многокрасочные печатные машины \"Пламаг\" (журналы)",0.45,0.7]
["Печатные машины \"Планета\" (журналы, илюстрации)",0.3,0.65]
["Печатные машины ПД-2 и ПРП-3 (книги, журналы)",0.45,0.66]
["Печатные машины ПРК-2, ПРК-3 и \"Пламаг\" (книги, журналы)",0.5,0.62]
["Строкоотливные машины Н-7 и Н-II",0.75,0.95]
["Фальцевальные машины",0.3,0.55]
["Вкладочно-швейные резальные агрегаты ВШРА (журналы)",0.5,0.6]
["2.8.Пищевая промышленость","cosfi","Кс"]
[null,"Производство сахара"]
["Технологическое оборудование",null,"0,2 - 0,6"]
["Транспортное оборудование ",null,"0,2 - 0,8"]
["Жидкостные насосы",0.8,"0,3 - 0,9"]
["Воздушные и газовые компрессоры, насосы",0.8,"0,75 - 0,8"]
["Вентиляторы и дымососы",null,"0,3 - 0,75"]
[null,"Производство крупы и муки"]
["Мельница сортового помола",0.8,"0,7 - 0,75"]
["Мельницы обойного помола",0.8,"0,75 - 0,8"]
["Сушильно-очистительные башни с шахтами и газовыми сушилками",0.75,"0,45 - 0,5"]
["Сушильно-очистительные башни и механизированные склады зерна",0.75,"0,4 - 0,8"]
[null,"Предприятия хлебопекарной и кондитерской промышленности"]
["Технологическое оборудование",0.7,"0,5 - 0,55"]
["Нагревательное оьорудование",0.95,0.85]
["Компрессоры насосы","0,75 - 0,8","0,65 - 0,7"]
[null,"Предприятия плодоовощной промышленности"]
["Технологическое оборудование","0,65 - 0,7","0,4 - 0,5"]
["Нагревательное оборудование",0.95,0.85]
["Компрессоры насосы","0,75 - 0,8","0,65 - 0,7"]
[null,"Предприятие маслосыродельной и молочной промышленности"]
["Технологическое оборудование для производства масла, сыра, брынзы, цельномолочной продукции",0.75,"0,45 - 0,6"]
["Технологическое оборудование для производства молочных консервов",0.75,0.7]
["Транспортное оборудование ",0.75,0.6]
["Вентиляционное оборудование",0.75,"0,7 - 0,75"]
["Холодильное оборудование",0.8,"0,65 - 0,7"]
["Теплотехническое оборудование",0.8,"0,5 - 0,6"]
[null,"Предприятия по переработки рыбы"]
["Технологическое оборудование",0.7,0.4]
["Нагревательное оборудование",0.95,"0,6 - 0,8"]
["Дымогенераторы",0.95,0.6]
["Печи производства рыбных консервов",1,0.3]
["Сушилки тоннельного типа:"]
["привод",0.75,0.7]
["Нагрев",0.95,0.8]
["Транспортное и грузоподъемное оборудование ","0,65 - 0,75",0.3]
["Насосы",0.8,"0,4 - 0,7"]
["Компрессоры и морозильные агрегаты","0,8 - 0,85","0,6 - 0,8"]
["Выпрямители",0.6,0.8]
["Внентиляторы технологические",0.8,0.6]
[null,"Производство кулинарных изделий"]
["Технологическое оборудование",0.7,0.3]
["Нагревательное оборудование",0.95,0.4]
["Грузоподъемное оборудование",0.65,0.3]
["Компрессоры, насосы",0.8,"0,55 - 0,6"]
["Вентиляторы технологические",0.7,0.6]
[null,"Холодильники"]
["Компрессоры",0.85,0.8]
["Насосы",0.8,0.6]
["Лифты",0.65,0.2]
["Внентиляторы технологические",0.7,0.6]
[null,"Подсобное оборудование"]
["Зарядные станции",0.82,"0,8 - 0,85"]
["Вентиляторы сантехнические",0.8,0.7]
["Станки РММ",0.6,0.4]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}