Rauminfo

Anschrift :	

	

Bauherr :	

	

Architekt :	

	

Bermerkung: 	

Erdgeschoß

Arbeiten
Grundfläche	2.88×4.75		   13.70	m2	
Umfang (4 Wandseiten)	2.89 + 4.75 + 2.88 + 4.75		   15.27	m	
Fensterfläche (2 Fenster)	1.01×1.26 + 1.01×1.26	    2.55	m2	
Türfläche (1 Türen)	0.88×2.01	    1.78	m2	
Wandfläche	2.89×2.56 - 1.01×1.26 + 4.75×2.56 - 0.88×2.01 + 2.88×2.56 + 4.75×2.56 - 1.01×1.26	   34.77	m2	
Volumen	2.56 × (2.88×4.75)	   37.64	m3	
Bemerkung		

Wohnen
Grundfläche	½×0.89×0.89 + ½×0.89×0.89 + 0.85×0.89 + 1.48×2.64 + 4.39×8.64		   43.32	m2	
Umfang (10 Wandseiten)	4.39 + 8.64 + 4.39 + 3.00 + 1.48 + 1.26 + 0.85 + 1.26 + 1.48 + 3.00		   29.74	m	
Fensterfläche (5 Fenster)	1.01×2.26 + 1.01×2.26 + 1.01×2.01 + 1.01×2.01 + 1.01×2.26	   10.91	m2	
Türfläche (2 Türen)	0.88×2.01 + 1.76×2.01	    5.32	m2	
Wandfläche	4.39×2.56 + 8.64×2.56 - 0.88×2.01 - 1.76×2.01 + 4.39×2.56 - 1.01×2.26 + 3.00×2.56 - 1.01×2.26 + 1.48×2.56 + 1.26×2.56 - 1.01×2.01 + 0.85×2.56 + 1.26×2.56 - 1.01×2.01 + 1.48×2.56 + 3.00×2.56 - 1.01×2.26	   59.92	m2	
Volumen	2.56 × (½×0.89×0.89 + ½×0.89×0.89 + 0.85×0.89 + 1.48×2.64 + 4.39×8.64)	  113.47	m3	
Bemerkung		

Küche
Grundfläche	½×0.89×0.89 + ½×0.89×0.89 + 1.84×0.89 + 3.99×3.62 + 1.13×2.89		   20.16	m2	
Umfang (9 Wandseiten)	1.11 + 2.89 + 4.75 + 2.89 + 1.13 + 1.11 + 1.26 + 1.84 + 1.26		   18.22	m	
Fensterfläche (4 Fenster)	1.01×1.26 + 1.01×1.26 + 1.01×1.26 + 1.01×1.26	    5.09	m2	
Türfläche (2 Türen)	0.88×2.01 + 0.88×2.01	    3.56	m2	
Wandfläche	1.11×2.56 + 2.89×2.56 - 0.88×2.01 + 4.75×2.56 - 0.88×2.01 + 2.89×2.56 - 1.01×1.26 + 1.13×2.56 + 1.11×2.56 + 1.26×2.56 - 1.01×1.26 + 1.84×2.56 - 1.01×1.26 + 1.26×2.56 - 1.01×1.26	   38.00	m2	
Volumen	2.56 × (½×0.89×0.89 + ½×0.89×0.89 + 1.84×0.89 + 3.99×3.62 + 1.13×2.89)	   54.16	m3	
Bemerkung		

Diele
Grundfläche	4.75×2.64 + 1.38×1.14		   14.08	m2	
Umfang (7 Wandseiten)	2.64 + 4.75 + 1.50 + 1.38 + 1.14 + 1.38 + 4.75		   17.52	m	
Fensterfläche (1 Fenster)	0.51×1.26	    0.64	m2	
Türfläche (5 Türen)	1.76×2.01 + 0.88×2.01 + 0.76×2.01 + 0.88×2.26 + 0.88×2.01	   10.62	m2	
Wandfläche	2.64×2.56 - 1.76×2.01 + 4.75×2.56 - 0.88×2.01 + 1.50×2.56 + 1.38×2.56 - 0.76×2.01 + 1.14×2.56 - 0.51×1.26 + 1.38×2.56 - 0.88×2.26 + 4.75×2.56 - 0.88×2.01	   33.59	m2	
Volumen	2.56 × (4.75×2.64 + 1.38×1.14)	   38.60	m3	
Bemerkung		

WC
Grundfläche	1.39×1.26		    1.75	m2	
Umfang (4 Wandseiten)	1.39 + 1.26 + 1.39 + 1.26		    5.29	m	
Fensterfläche (1 Fenster)	0.51×1.26	    0.64	m2	
Türfläche (1 Türen)	0.76×2.01	    1.53	m2	
Wandfläche	1.39×2.56 - 0.51×1.26 + 1.26×2.56 - 0.76×2.01 + 1.39×2.56 + 1.26×2.56	   11.37	m2	
Volumen	2.56 × (1.39×1.26)	    7.03	m3	
Bemerkung		

1. Dachgeschoß

Grundfläche	0.20×2.89		    0.59	m2	
Umfang (4 Wandseiten)	2.89 + 1.06 + 2.89 + 1.06		    7.89	m	
Fensterfläche (0 Fenster)		    0.00	m2	
Türfläche (0 Türen)		    0.00	m2	
Wandfläche	2.89×0.83 + 1.06×1.66 - ½×1.06×0.83 + 2.89×1.66 + 1.06×1.66 - ½×0.83×1.06	    9.83	m2	
Volumen	1.58 × (0.20×2.89) + 1.17 × (2.89×0.85)	    7.86	m3	
Bemerkung		

Gast
Grundfläche	4.14×2.78		   11.49	m2	
Umfang (4 Wandseiten)	3.64 + 4.14 + 3.64 + 4.14		   15.54	m	
Fensterfläche (1 Fenster)	1.01×1.26	    1.27	m2	
Türfläche (1 Türen)	0.88×2.01	    1.78	m2	
Wandfläche	3.64×2.56 - ½×2.21×1.73 - 1.01×1.26 + 4.14×2.56 - 0.88×2.01 + ½×2.05×1.60 + 1.42×1.60 + 0.96×3.64 + ½×0.17×0.13 + 0.83×4.14	   25.78	m2	
Volumen	2.03 × (1.36×4.14) + 2.56 × (4.14×1.42) + 0.90 × (½×0.17×0.17)+1.17 × (4.14×0.86 - ½×0.17×0.17)	   34.63	m3	
Bemerkung		

Bad
Grundfläche	2.89×4.47		   12.89	m2	
Umfang (4 Wandseiten)	4.47 + 2.89 + 4.47 + 2.89		   14.70	m	
Fensterfläche (1 Fenster)	1.01×1.26	    1.27	m2	
Türfläche (1 Türen)	0.88×2.01	    1.78	m2	
Wandfläche	4.47×2.56 - ½×0.82×1.05 - 1.01×1.26 + 2.89×1.74 + 4.47×2.56 - ½×1.05×0.82 - 0.88×2.01 + 2.89×2.56	   31.35	m2	
Volumen	2.15 × (2.89×1.05) + 2.56 × (3.41×2.89)	   35.80	m3	
Bemerkung		

Schlafen
Grundfläche	0.53×5.38 + 3.85×3.15 + 0.75×2.88 + 0.39×1.20		   17.61	m2	
Umfang (11 Wandseiten)	3.00 + 4.75 + 2.88 + 0.75 + 0.12 + 1.39 + 4.17 + 1.25 + 1.20 + 2.64 + 1.38		   23.52	m	
Fensterfläche (2 Fenster)	1.01×2.26 + 1.75×1.02	    4.07	m2	
Türfläche (1 Türen)	0.88×2.01	    1.78	m2	
Wandfläche	3.00×0.83 + 4.75×2.56 - ½×2.21×1.73 - 1.01×2.26 + 2.88×2.56 + 0.75×2.56 + 0.12×2.56 + 1.39×2.56 - 0.88×2.01 + ½×0.96×0.75 + 1.79×0.75 + 1.81×4.17 + 1.25×1.81 - ½×0.98×1.25 + 1.20×0.83 + 2.64×1.86 - ½×1.32×1.03 - ½×1.03×1.32 - 1.75×1.02 + 1.38×0.83	   36.64	m2	
Volumen	1.68 × (½×0.07×0.07 + 1.42×0.07 + 1.20×0.46)+1.68 × (0.46×2.69 - ½×0.46×0.46)+2.03 × (½×0.07×0.07 + ½×0.46×0.46 + 3.85×0.46 + 0.89×4.39) + 2.56 × (1.79×4.39 + 0.75×2.88) + 1.17 × (1.20×0.86)+1.17 × (0.85×2.23 - ½×0.85×0.85)+1.17 × (3.85×0.85 - ½×0.85×0.85)	   50.90	m3	
Bemerkung		

Flur
Grundfläche	4.77×1.14 + 0.91×0.28 + 1.50×1.51		    7.93	m2	
Umfang (8 Wandseiten)	0.06 + 1.14 + 4.06 + 0.11 + 1.50 + 1.51 + 2.64 + 5.62		   16.64	m	
Fensterfläche (0 Fenster)		    0.00	m2	
Türfläche (4 Türen)	0.88×2.01 + 0.88×2.01 + 0.88×2.01 + 0.88×2.01	    7.12	m2	
Wandfläche	0.06×0.83 + 1.14×1.72 - ½×1.14×0.89 + ½×0.84×1.08 + 1.79×0.84 + 1.72×4.06 + 0.11×2.56 + 1.50×2.56 - 0.88×2.01 + 1.51×2.56 + 2.64×2.56 - 0.88×2.01 - 0.88×2.01 + 5.62×2.56 - ½×1.73×2.21 - 0.88×2.01	   30.55	m2	
Volumen	1.61 × (0.28×1.19 - ½×0.28×0.28)+2.03 × (1.14×1.36 - ½×0.28×0.28) + 2.56 × (1.14×3.41 + 1.50×1.51) + 1.17 × (0.86×0.91 - ½×0.86×0.86)+1.17 × (½×0.86×0.86)	   24.21	m3	
Bemerkung		

Kind
Grundfläche	2.88×3.53 + 1.50×2.78		   14.35	m2	
Umfang (6 Wandseiten)	4.39 + 4.39 + 3.64 + 1.50 + 0.75 + 2.88		   17.54	m	
Fensterfläche (1 Fenster)	1.01×2.26	    2.28	m2	
Türfläche (1 Türen)	0.88×2.01	    1.78	m2	
Wandfläche	4.39×2.56 - ½×1.73×2.21 - 1.01×2.26 + 0.42×0.27 - ½×0.35×0.27 - ½×0.05×0.07 + 0.83×4.39 + ½×1.51×1.93 + 1.42×1.51 + 1.05×3.64 + 1.50×2.56 - 0.88×2.01 + 0.75×2.56 + 2.88×2.56	   29.53	m2	
Volumen	2.03 × (4.39×1.36) + 2.56 × (2.88×2.17 + 1.50×1.42) + 1.08 × (0.07×0.35 - ½×0.07×0.07)+1.17 × (½×0.35×0.35 + ½×0.07×0.07 + 0.51×0.42 + 3.97×0.86)+0.97 × (½×0.35×0.35)	   42.01	m3	
Bemerkung		

Zusammenstellung der Geschosse
Erdgeschoß

Grundfläche	2.88×4.75 + ½×0.89×0.89 + ½×0.89×0.89 + 0.85×0.89 + 1.48×2.64 + 4.39×8.64 + ½×0.89×0.89 + ½×0.89×0.89 + 1.84×0.89 + 3.99×3.62 + 1.13×2.89 + 4.75×2.64 + 1.38×1.14 + 1.39×1.26		   93.01	m2	
Umfang	2.89 + 4.75 + 2.88 + 4.75 + 4.39 + 8.64 + 4.39 + 3.00 + 1.48 + 1.26 + 0.85 + 1.26 + 1.48 + 3.00 + 1.11 + 2.89 + 4.75 + 2.89 + 1.13 + 1.11 + 1.26 + 1.84 + 1.26 + 2.64 + 4.75 + 1.50 + 1.38 + 1.14 + 1.38 + 4.75 + 1.39 + 1.26 + 1.39 + 1.26	   86.05	m	
Fensterfläche		   19.83	m2	
Türfläche		   12.40	m2	
Wandfläche		  177.65	m2	

1. Dachgeschoß

Grundfläche	0.20×2.89 + 4.14×2.78 + 2.89×4.47 + 0.53×5.38 + 3.85×3.15 + 0.75×2.88 + 0.39×1.20 + 4.77×1.14 + 0.91×0.28 + 1.50×1.51 + 2.88×3.53 + 1.50×2.78		   64.87	m2	
Umfang	2.89 + 1.06 + 2.89 + 1.06 + 3.64 + 4.14 + 3.64 + 4.14 + 4.47 + 2.89 + 4.47 + 2.89 + 3.00 + 4.75 + 2.88 + 0.75 + 0.12 + 1.39 + 4.17 + 1.25 + 1.20 + 2.64 + 1.38 + 0.06 + 1.14 + 4.06 + 0.11 + 1.50 + 1.51 + 2.64 + 5.62 + 4.39 + 4.39 + 3.64 + 1.50 + 0.75 + 2.88	   95.83	m	
Fensterfläche		    8.90	m2	
Türfläche		    7.12	m2	
Wandfläche		  163.68	m2	

Gesamtzusammenstellung Projekt 

Grundfläche		  215.04	m2	
Umfang	  181.87	m	
Fensterfläche	   28.73	m2	
Türfläche	   19.52	m2	
Wandfläche	  341.33	m2	
Volumen	  446.31	m3