Модуль DISEqC 1.2 для ProgDVB by oNe3

Модуль управления DISEqC 1.2 мотором с помощью DVB карт SkyStar 1, SkyStar 2, TT Budget , Premium , Twinhan и других...

•	Для работы с модулем требуется скопировать файл DISEqC 12. module в папку \ProgDVB\Modules\ .
•	Для работы с ProgDVB версии < 4.79 включите «Альтернативную подачу команд в настройках»
•	Для работы с DVB картами SkyStar 2 включите соответствующую опцию в настройках

Возможности модуля:

•	Модуль хранит настройки в файле \ProgDVB\Modules\DISEqC12.ini.
•	Имеется USALS калькулятор для расчета поворота мотора на спутники.
•	Можно задавать таймер обновления уровня и качества.
•	Поддерживаются команды GOTO ANGLE и GOTO POSITION. Форматы команд ini файла 0192=ANGLE,19,2, E и 0050=POS,3 для углов и позиций соответственно.
•	Реализована настройка на транспондеры выбранного спутника.
•	Можно выбирать DISEqC порт при настройке на транспондер.
•	Автоматическая подстройка мотора на максимум уровня или качества сигнала со спутника или транспондера в заданном количестве шагов.
•	Модуль имеет возможность отображения и посылки RAW команд мотору.
•	Имеется встроенный сканер сигнала транспондеров.
•	Двуязычный интерфейс и подсказки к элементам управления модуля на двух языках.
•	Работа с ограничениями
•	Возможность многократной передачи комманд с определенным промежутком.

Информация в WEB и контакты:

Официальный сайт ProgDVB http://www.progdvb.com 

Cайт модуля http://one3.progdvb.com

Обсуждение работы модуля http://forum2.progdvb.com/viewtopic.php?t=31&start=30

Глюки, баги, пожелания, предложения направляйте на one3@ukr.net

Благодарности:

Огромнейшее спасибо и величайшая благодарность Prog'у за за ProgDVB и помощь в создании модуля.
Огромное спасибо, Всем кто принял участие в тестировании модуля.
Огромное спасибо команде http://sat.spb.ru/ за поддержку

Если Вам понравился мой модуль, и Вы хотели бы оказать поддержку выхода его последующих версий,
то можете отблагодарить меня перечислив любую сумму на один из моих кошельков

WebMoney
Z147779536803
R391047618334
E137029614501
U195970741172

что не сомненно скажется на новых идеях и разработках :)

									С наилучшими пожеланиями oNе3

История версий

[1.8.0.0]
Немного изменен интерфейс модуля
Оптимизирован код модуля
Исправлено изменение положение окна подтверждения перехода
Добавлены функции для установки, включения и выключения ограничений поворота
Добавлены функции многократной посылки комманд перехода к позиции с определенной задержкой (только без использования окна подтверждения)
Добавлена опция управляющая автопереходом при изменении секунд.

[1.7.5.5]
Добавлена возможность отображать только видимые спутники в зависимости от географических координат
Отключено сообщение о том что спутник не имеет комманды при отключенном автопереходе.

[1.7.5.3]
Исправлен баг при сохранении позиции или угла для спутника
Файл настроек перенесен в папку Modules, теперь можно использовать различные конфигурации для каждой ProgDVB (предназначено для пользователей которые имеют несколько моторов)
Индикаторы уровня и качества сделаны градиентными

[1.7.5.1]
Исправлена возможность вводить координаты
Запад и восток определяется правильно при расчете USALS

[1.7.5.0] 24.12.2006
Диалоговое окно модуля сделано немодальным с окном модуля можно переключать каналы, использовать прогдвб и его можно свернуть
Исправлены мелкие ошибки

[1.7.0.0] 22.12.2006
Добавлена возможность работы модуля с DVB картами Skystar 2 (тестировалось на драйверах 4.2.8)
Полностью переботан механизм автоподстройки по максимуму сигнала

[1.5.6.0] 20.12.2006 
Добавлены функции для полноценной работы USALS
Теперь при использовании DISEqC 1.0 переключателя совместно с мотором, при обращении к портам 2,3,4 запрос на перемещение не выдается
Переработан интерфейс
Исправлены мелкие ошибки

[1.4.0.0] 25.11.2006
Добавлена возможность альтернативной подачи комманд и возможность использования модуля с любой версией ProgDVB
Все опции перенесены в отдельное окно
Добавлена возможность задавать таймер для кнопки окна подтверждения перехода
Исправлена некорректная работа модуля при запуске ProgDVB с коммандной строкой
Исправлено неправильное формирование комманд GoTo ANGLE
Исправлены ошибки автонастройки
Исправлены мелкие ошибки

[1.2.0.0]
Добавлен список транспондеров, вместо выпадающего списка
Добавлен сканер транспондеров, теперь можно просканировать транспондеры на предмет сигнала :)
Добавлена поддержка RAW комманд, отображение и посылка
Добавлены всплывающие подсказки почти ко всем контролам на двух языках
Переработан интерфейс. Теперь он имеет два языка, английский и русский
Усовершенствована автонастройка, теперь можно выбирать что искать качество или уровень
Исправлено отсутствие отображения уровней сигнала при автонастройке
Исправлено несколько мелких ошибок

[1.1.0.0]
Интерфейс модуля полностью переведен на русский язык
Исправлен глюк с окошком подтверждения, теперь оно появляется в том месте в которое его переместили
Также блокировано появление нескольких окон.
Немного переработан интерфейс, добавлены описания элементов.
Сделано оключение vplug и s2emu на время работы модуля. Для избежания возможных вылетов программы.

[1.0.0.2]
Исправлен баг когда при отмене переезда мотор все равно ехал в позицию или угол
Изменен шрифт программы
Добавлено модальное окно подтверждения
В модальное окошко встроен таймер на 20 секунд

[1.0.0.1]
Исправлен баг с выпадающим окошком при настройке на транспондеры
Изменен интерфейс
Добавлена опция перенстройки на транспондеры, для карт которые после подачи комманд не настраиваются на него автоматом